# Paketgröße von RAS-Verbindungen verändern

Die standardmäßige zulässige Paketgröße bei RAS-Verbindungen liegt bei einem Maximum von 1514 Byte. Wenn man eine sehr schlechte Telefonverbindung hat, kann das Verringern der Paketgröße Vorteile bringen. Da bei der Verringerung der Paketgröße auch der Datendurchsatz sinkt, ist diese Veränderung nur bei sehr schlechten Verbindungen anzuraten.

Die Einstellung können Sie in der Registry ändern:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ AsyncMacn\ Parameters

ändern Sie den Wert "MaxFrameSize" als Datentyp REG_DWORD entsprechend ab. So können Sie hier den Wert z.B. auf 576 Byte reduzieren.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0839.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich