# Probleme mit dem Heimnetzwerk (Peer-to-Peer)

Gültig für: Alle Windows Versionen

Nachfolgend finden Sie eine kurze Checkliste und einige Links, die bei Problemen mit dem Vernetzen mehrerer PCs helfen sollen.

(Netzwerkumgebung - Eigenschaften):

1. Verkabelung korrekt
2. Verbindungstyp der Netzwerkkarte richtig konfiguriert (Coax, BNC,...) - die automatische Erkennung funktioniert nicht bei allen Karten zuverlässig
3. Arbeitsgruppe identisch (kurz, ohne Umlaute, Sonder- und Leerzeichen)
4. Rechnernamen eindeutig (kurz, ohne Umlaute, Sonder- und Leerzeichen)
5. Client f. MS-Netzwerk installiert
6. Primäre Anmeldung = Client für Microsoft-Netzwerke
7. TCP/IP installiert
8. Datei- u. Druckerfreigabe installiert
9. "Anderen Benutzern soll der Zugriff..." unter Datei- u. Druckerfreigabe aktiviert
10. IP-Adresse = 192.168.0.1 & 192.168.0.2
    (192.168.x.y -- x=0 bis 254, y=1 bis 254)
11. Subnet Mask = 255.255.255.0
12. Auf jedem Rechner mind. ein Ordner oder Laufwerk freigegeben
13. Freigabenamen ohne Umlaute, Sonder- und Leerzeichen und nicht länger als zwölf Zeichen
14. Die Windows-Anmeldung beim Starten nicht abbrechen
15. Name und Kennwort des Benutzers auf beiden Rechnern identisch
16. Ab XP-SP2 kann es auch an der Konfiguration der Windows Firewall liegen (testweise erst mal kurz abschalten, wenn es dann geht, die Konfiguration anpassen).

Folgende Einträge sollten in der Datei %WINDIR%\HOSTS (Windows 9x) bzw. %WINDIR%\System\Services\etc\HOSTS (Windows NT/2000/XP) vorhanden sein (verwenden Sie die Datei "HOSTS", nicht die Datei "HOSTS.SAM"):
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 pc1
192.168.0.2 pc2

Die Einträge in jeder Zeile sollen mit Leerzeichen voneinander getrennt sein. Die letzte Zeile soll mit <ENTER> (bzw. CRLF) abgeschlossen sein. Die Hosts-Datei ist standardmäßig nicht vorhanden, kann aber mit jedem Texteditor (z.B. NOTEPAD) erstellt werden.

Funktionieren (im DOS -Fenster)
"ping 192.168.0.1" und "ping 192.168.0.2"?

Funktionieren (im DOS -Fenster)
"ping pc1" und "ping pc2"?

Beachten Sie bitte, dass es mehrere Minuten dauern kann, bis die Rechner sich in der Netzwerkumgebung "sehen" (PING sollte allerdings sofort funktionieren). Betätigen Sie einfach im Ordner Netzwerkumgebung öfter die F5-Taste (Aktualisieren), suchen Sie den fehlenden PC über "Start" - "Suchen" - "Computer", oder verwenden Sie "Start" - "Ausführen" - \\pcname, um die Suche abzukürzen.

Das Netzwerk kann nicht durchsucht werden, wenn Sie auf Netzwerkumgebung klicken:

http://www.microsoft.com/kb/Germany/Support/kb/D44/D44220.HTM

Requirements to Browse Network with Windows 95-98-Me Dial-Up Networking Client (Q183368):

http://support.microsoft.com/?kbid=183368

Troubleshooting Browsing with client for Microsoft Networks (Q134304):

http://support.microsoft.com/?kbid=134304

Unable to Browse the Network clicking Network Neighborhood (Q260214):

http://support.microsoft.com/?kbid=260214

How to Troubleshoot Basic TCP-IP problems (Q169790):

http://support.microsoft.com/?kbid=169790

How to Remove and Reinstall Dial-Up Networking and TCP-IP Files:

http://support.microsoft.com/?kbid=181599

T-DSL

http://www.dslteam.de/

http://adsl-support.de/

http://service.t-online.de/t-on/hilf/faq/tdsl/cc/CP/cc-tdsl-faq.html

RASPPPoE (Ersatz für T-Online DSL-Treiber)

http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/

Screenshots einiger Netzwerkeinstellungen:

http://a-kaestner.de/

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1363.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich