# ZIP-Drive einrichten

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Dieser Tipp beschreibt die Einrichtung eines ZIP-Laufwerkes unter Windows 9x.

Für Plain-DOS folgende Einstellungen:

[AUTOEXEC.BAT]

SET SCSI_DRIVER = C:\IOMEGA

SET SCSI_UTILITY = C:\IOMEGA

[CONFIG.SYS]

DEVICE=C:\IOMEGA\ASPIPPA3.SYS Scan Info Quiet Country=049

DEVICE=C:\IOMEGA\SCSICFG.EXE /L=049 /V

DEVICE=C:\IOMEGA\SCSIDRVR.SYS /L=049

Diese Einträge sind ausschließlich für DOS.

Unter Windows 95 gibt es nach Einlesen der *.INF-Datei folgenden Eintrag im Gerätemanager:

[SCSI-CONTROLLER]

Iomega Parallel Port Zip Interface

/mode:nibble /port:378 /speed:6

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0337.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich