# IP Multicasting konfigurieren

Mit diesem Eintrag können Sie das "IP Multicast"-Level anpassen. Die Spezifikation der einzelnen Level sind in der RFC 1112 festgelegt worden.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ MSTCP

erstellen Sie einen neuen Eintrag mit dem Namen IGMPLevel als Datentyp REG_DWORD und setzen den Wert auf den gewünschten Level:

Wert | Beschreibung
0 | keine Unterstützung von IP Multicasting
1 | Nur für das Senden wird IP Multicasting benutzt
2 | (Standard) Senden und Empfangen wird mit IP Multicasting durchgeführt

Änderungen an dieser Einstellung werden erst nach einen Neustart wirksam.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1223.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich