# Verschieben von DHCP-Datenbanken

Der DHCP-Server speichert die Informationen über den Adressbereich und den Einstellungen in einer JET-Datenbank. Soll nun ein DHCP-Dienst auf einen anderen Server eingerichtet werden, aber die aktuellen Einstellungen (Bereiche und Reservierungen) mit übernommen werden, muss auch die Datenbank auf den anderen Server verschoben werden.

Sie können das auf den neuen Server natürlich alles wieder neu mit der Hand einrichten, so geht es aber etwas leichter:

#### Windows NT

1. Installieren Sie den DHCP-Dienst auf den neuen Server
2. Stoppen Sie den Dienst auf beiden Servern
3. Kopieren Sie alles aus dem Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\system32\dhcp" vom Quellserver auf den Zielserver und überschreiben Sie damit die dort befindlichen Dateien.
4. Stellen Sie nun noch mit REGEDIT32 den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPserver\Configuration"
5. auf dem neuen System wieder her. Die Informationen dazu finden Sie in der Datei DhcpCfg die Sie im Backup-Verzeichnis unter "%SYSTEMROOT%\system32\dhcp" finden.
6. Starten Sie den DHCP-Dienst auf den neuen Server und aktivieren Sie die Bereiche wieder

#### Windows 2000

Auch hier können Sie das Verschieben genauso machen wie oben unter Windows NT beschrieben oder Sie benutzen das Tool "dhcpexim.exe" aus dem "Windows 2000 Resource Kit Supplement 1", welches das Verschieben erleichtert und auch sicherer macht.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1150.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich