# ISDN Konfiguration (bei Verwendung einer TK Anlage)

Problem:

Unter Verwendung einer ISDN Karte und einer ISDN TK-Anlage wählt die Karte bei einer DFÜ-Verbindung nicht über die richtige interne MSN (Mehrfachrufnummer). Dies kann Geschwindigkeitseinbußen und andere Konflikte verursachen (z.B., dass unter zwei Rechnern keine interen DFÜ-Verbindung möglich ist).

Voraussetzungen: Windows 95/98

Hier wird die Installation mit einer Fritz-Card an einer ISDN-Anlage beschrieben. Das Problem dürfte auch bei anderen Zusammensetzungen auftauchen und auf diese Art und Weise zu lösen sein:

Download des neuesten Kartentreiber von der Herstellerseite und (sehr wichtig!) des aktuellen ISDN Accelerator Packs von Microsoft unter http://www.microsoft.com/windows/software/localize/gerisdn.htm

Die Verweise auf das ISDN Accelerator Pack beziehen sich nur auf W95.

Vorgehensweise:

Die Schritte müssen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden!

1. Deinstallieren Sie in der Systemsteuerung unter Software alles, was mit ihrer ISDN Karte zu tun hat und das DFÜ Netzwerk. Unter Netzwerk muss der NDIS WAN Eintrag gelöscht werden. In der Systemsteuerung entfernen Sie ihre ISDN Karte.
2. Starten Sie ihren Computer neu. Die Hardwareerkennung erkennt die ISDN Karte. Bitte installieren Sie die heruntergeladenen neuesten Treiber des Herstellers.
3. Installieren Sie das DFÜ Netzwerk und das ISDN Accelerator Pack v1.1 von Microsoft.
4. Unter "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" klicken Sie auf "Hinzufügen" -> "Netzwerkkarte". Geben Sie als Installationspfad den Pfad des NDIS WAN Treibers auf der Hersteller CD an. Fügen Sie benötigte Netzwerkprotokolle, wie TCP/IP, IPX/SPX oder NetBIOS , hinzu. Nach dem Bestätigen wird das ISDN Accelerator Pack v1.1 gestartet. Folgen Sie den Anweisungen. Geben Sie bei der MSN eine Nummer ein (meist 11 bis 28).
   Nach dem Beenden des Assistenten für die ISDN-Konfiguration werden Sie aufgefordert, die Windows 95-CD-ROM einzulegen. Wird beim Kopieren der Dateien von der CD-ROM ein Versionskonflikt bei der Datei "NDIS.VXD" (Windows NDIS 3.1 Wrapper) gemeldet, antworten Sie bitte auf die Frage "Möchten Sie diese Datei beibehalten?" mit "Ja". Die durch das ISDN Accelerator Pack v1.1 auf Ihrem System bereits installierte Datei "NDIS.VXD" ist aktueller als die Datei auf der Windows 95-CD-ROM.
5. Starten Sie ihren PC neu.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0747.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich