# Gemischter und einheitlicher Modus

Unter Windows 2000 gibt es den "gemischten Modus" (Mixed Mode) und den "einheitlichen Modus" (Native Mode).

Wenn Sie in ihrem Netzwerk noch Windows NT 4.x BDC Rechner betreiben wollen, muss Windows 2000 im "gemischten Modus" betrieben werden. Haben Sie aber alle Rechner auf Windows 2000 umgestellt (betrifft nur NT 4.x BDC Rechner und keine Memberserver), können Sie in den "einheitlichen Modus" wechseln.

Standardmäßig arbeitet Windows 2000 bei der Einrichtung im "gemischten Modus" und Sie müssen das Umwandeln in den "einheitlichen Modus" selber vornehmen.

Im "gemischten Modus" übernimmt der FSMO von Windows 2000 die Rolle der PDC-Master für die noch im Netz befindlichen Windows NT Server.

Die Umstellung auf den "einheitlichen Modus" ist sehr einfach, Sie sollten aber bedenken, dass Sie eine einmal durchgeführte Umstellung nicht wieder rückgängigmachen können. Haben sie aber keinen NT 4.x BDC mehr im Netzwerk, sollten Sie den Modus ruhig umstellen, da dadurch weitere neue Funktion zur Verfügung stehen, die im "gemischten Modus" nicht angeboten werden (siehe z.B. "Gruppenarten in Windows").

Um die Umstellung durchzuführen, öffnen Sie im der MMC das Snap-In "Active Directory-Benutzer und -Computer" und verbinden sich mit dem Domänen-Controller. Ändern Sie hier jetzt unter Eigenschaften einfach nur den Modus vom "gemischten Modus" in den "einheitlichen Modus". Damit diese Änderung wirksam wird, müssen Sie nach dem Replizieren der Änderung den Domänen-Controller neu starten, danach arbeitet Windows 2000 im "einheitlichen Modus".

Unterschiede im Überblick

Funktion | Mixed Mode | Native Mode
NetBIOS | NetBIOS wird für NT 4.x benötigt und kann nicht abgeschaltet werden | NetBIOS kann abgeschaltet werden
Gruppen | NT 4.x Gruppenzuordnung | Neue Windows 2000 Gruppenzuordnung (siehe: "Gruppenarten in Windows")
Replikation | Der PDC-Master (FSMO) sendet Aktualisierung an Windows NT 4.x BDC Server. | Nur noch die Windows 2000 Replikation wird unterstützt
RID-Belegung | Zentralisiert auf dem FSMO | Verteilt
Echtheitsbestätigung | NT-LAN-Manager-Echtheitsbestätigung wird bei NT Rechnern verwendet. Die Kerberos-Echtheitsbestätigung wird bei Windows 2000 Server benutzt | Nur noch die Kerberos- Echtheitsbestätigung wird unterstützt

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1148.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich