# Windows überschreibt Felder von Disketten-Bootsektoren

Autor: Matthias Paul

Homepage: http://www.uni-bonn.de/~uzs180/mpdokeng.html

Die Einstellungen im folgenden Tipp verhindern, dass Windows bei einem reinen Lesezugriff eine ID auf die Diskette schreibt. Bei speziellen Disketten kann es passieren, dass die darauf gespeicherten Programme nicht mehr starten, wenn eine bestimmte Kennung auf der Diskette überschrieben wurde.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem\ NoVolTrack

Wenn Sie z.B. folgende Werte als Datentyp REG_BINARY Eintragen

Wert | Inhalt | (Klartext)
boeder disk | 03,00,20,52,50,53,20,35,2E,30 | <bl>RPS 5.0
DAK acct disk | 03,00,50,56,42,41,43,4B,55,50 | PVBACKUP
DR DOS 3 disk | 03,00,44,49,47,49,54,41,4C,20 | DIGITAL<bl>
DR-DOS 6.0 | 03,00,49,42,4D,20,20,33,2E,33 | IBM 3.3
DR-DOS 7.02 disk | 03,00,44,52,44,4F,53,20,20,37 | DRDOS 7
DR-DOS 7.02 FAT32 disk | 03,00,44,52,44,4F,53,37,2E,58 | DRDOS 7.X
DR-OpenDOS 7.02 disk | 03,00,44,52,44,4F,53,37,30,32 | DRDOS 702
FreeDOS disk | 03,00,46,52,45,45,44,4F,53,20 | FREEDOS <bl>
IBM flash disk | 03,00,49,42,4D,20,35,20,33,66 | IBM 5 3f
IBM thinkpad disk | 03,00,49,42,4D,20,35,20,33,79 | IBM 5 3y
MS-DOS 2.0 disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,32,2E,30 | MSDOS 2.0
MS-DOS 3.1 disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,33,2E,31 | MSDOS 3.1
MS-DOS 3.3 disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,33,2E,33 | MSDOS 3.3
MS-DOS 4.0 disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,34,2E,30 | MSDOS 4.0
MS-DOS 5.0 disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,35,2E,30 | MSDOS 5.0
MS-DOS 7.0 disk | 03,00,4D,53,57,49,4E,34,2E,30 | MSWIN4.0
MS-DOS 7.1 disk | 03,00,4D,53,57,49,4E,34,2E,31 | MSWIN4.1
Novell DOS 7 disk | 03,00,4E,57,44,4F,53,37,2E,30 | NWDOS 7.0
OpenDOS 7.01 disk | 03,00,4F,50,45,4E,44,4F,53,37 | OPENDOS 7
PC DOS 3.1 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,33,2E,31 | IBM 3.1
PC DOS 3.2 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,33,2E,32 | IBM 3.2
PC DOS 3.3 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,33,2E,33 | IBM 3.3
PC DOS 5.0 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,35,2E,30 | IBM 5.0
PC DOS 6.1 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,36,2E,30 | IBM 6.0
PC DOS 7 disk | 03,00,49,42,4D,20,20,37,2E,30 | IBM 7.0
PTS-DOS 7.0 disk | 03,00,50,54,53,44,4F,53,37,30 | PTSDOS 70
ROMPAQ diag disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,35,33,7A | MSDOS 53z
ROMPAQ flash disk | 03,00,4D,53,44,4F,53,35,33,79 | MSDOS 53y
RxDOS 6.0 disk | 03,00,52,78,44,4F,53,36,2E,30 | RxDOS 6.0
RxDOS 7.2 disk | 03,00,52,78,44,4F,53,37,2E,32 | RxDOS 7.2
STAC disk | 1F,00,CD,13,CD,14,CD,01,CD,03 |
Windows 95 | 03,00,4D,53,57,49,4E,34,2E,30 | MSWIN4.0
Windows 9x | 03,00,4D,53,57,49,4E,34,2E,31 | MSWIN4.1

dann unterlässt Windows diese Eigenmächtigkeit für Disketten, die unter anderen Betriebssystemen oder von bestimmten Herstellern formatiert wurden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base:
Windows 95/98 Overwrites Boot-Sector Field on Floppy Disks (Q148637) http://support.microsoft.com/?kbid=148637und
Understanding Disk Volume Tracking in Windows 95 (Q150582) http://support.microsoft.com/?kbid=150582

Sie können auch die REG-Datei von Matthias Paul unter http://www.drDOS .org herunterladen (Download: NOVOLTRK.ZIP)

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1242.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich