# Einstellungen für das SPX-Protokoll verändern

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME | Windows NT | Windows 2000 | Windows XP | Server 2003 | Windows Vista | Server 2008 | Windows 7

Für den Zugriff auf Novell-Netzwerk wird oft noch das Protokoll SPX unter Windows mit installiert. Veränderungen an diesen Protokolleinstellungen können Sie unter Windows 95/98 noch über die "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Eigenschaften" -> "IPX 32-bit Protocol for the Novell Intranetware Client" -> "Eigenschaften" -> "SPX" vornehmen.

Unter Windows NT wurden diese Einstellungsmöglichkeiten weggelassen. Über die Registry können Sie diese Werte aber auch hier noch konfigurieren.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System \CurrentControlSet \Services \NwLnkIpx \Parameters

Schlüssel | Datentyp | Angabe als | Standard
Hiermit stellen Sie ein wie oft versucht wird, eine Verbindung aufzubauen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.
ConnectionCount | REG_DWORD | Zahl (1 - 65535) | 10
Legt die Zeitspanne zwischen jedem "ConnectionCount" fest
ConnectionTimeout | REG_DWORD | 1/2 Sekunden (1 - 65535) | 2 (entspricht 1 Sekunde)
Bei 1 wird dieser Computer als dedizierter Router definiert
DedicatedRouter | REG_DWORD | Boolean | 0
Legt fest, wie oft Keep-Alive Test gesendet werden sollen, bevor ein Fehler ausgegeben wird
KeepAliveCount | REG_DWORD | Zahl (1 - 65535) | 8
Zeitspanne, bevor eine geprüft wird, ob die SPX-Verbindung noch besteht
KeepAliveTimeout | REG_DWORD | 1/2 Sekunden (1 - 65535) | 12 (entspricht 6 Sekunden )
Legt die Zeit fest, wann eine RIP-Aktualisierung für den RIP-Cache der Computer im Netzwerk durchgeführt werden soll.
RipAgeTime | REG_DWORD | Minuten (1 - 65535) | 5
Gibt an, wie lange ein Weg durch das Netzwerk gesucht werden soll, bevor eine Fehlermeldung erscheint.
RipCount | REG_DWORD | Zahl (1 - 65535) | 5
Legt fest, ab welcher Zeit es bei "RipCount" zu einer Zeitüberschreitung kommen soll
RipTimeout | REG_DWORD | 1/2 Sekunden (1 - 65535) | 1 (entspricht 0,5 Sekunden )
Legt fest, wie viele Empfangsstationen zum Empfang von Daten bereitstehen.
WindowSize | REG_DWORD | 1 - 10 IPX-Pakete | 4

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0476.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich