# ELSA 28.8TQV mit RAS

Gültig für: Windows NT

Hier finden Sie die Konfigurationseinstellungen für das ELSA Modem mit RAS Zugriff.

Der Eintrag in der Modem.INF heißt:

[ELSA MicroLink 288TQV - GER]

<hwflowcontrol_off>=\\Q0

<hwflowcontrol_on>=\\Q3

<protocol_off>=\\N0

<protocol_on>=\\N3

<compression_off>=%C0

<compression_on>=%C3

<speaker_off>M0

<speaker_on>=M1

<autodial_on>=ATDT

<autodial_off>=ATD

CALLBACKTIME=30

DEFAULTOFF=

MAXCARRIERBPS=28800

MAXCONNECTBPS=115200

COMMAND_INIT=AT&F L1 X3 S0=0 S2=128 S7=55 S31=64\\V1<cr>

COMMAND_INIT=AT<protocol><compression><hwflowcontrol><speaker><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

DETECT_STRING=ATI6<cr>

DETECT_RESPONSE=MicroLink 288ooTL

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0125.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich