# Geschwindigkeits Optimierung für Systembus und Speicherzugriffe

Mit diesem Tipp können Sie die Geschwindigkeit steigern, mit dem der Systembus APG und PCI mit dem Speicher arbeitet. Durch das Setzen der Werte werden die Wartezeiten (idle time) reduziert.

Diese Wartezeiten werden benutzt, um anderen Systemkompunenten die Möglichkeit zu geben auf die Ressource zuzugreifen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

[für das System (alle Anwender)]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ BIOS

Erstellen Sie hier jeweils die folgenden Werte als Datentyp REG_DWORD und setzen den Wert auf 1, um die Wartezeiten (idle time) zu verkürzen.

PCIConcur | PCI-Bus Einstellung
AGPConcur | AGP-Bus Einstellung
FastDRAM | DRAM Einstellung

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/tip2598.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich