# Echte Verbindungsgeschwindigkeit bei Modemconnect anzeigen

Gängige V90-Modems haben die Eigenart, als Verbindungsgeschwindigkeit stets 115.200 oder 57600 bps im Systray zu melden. Der Fehler liegt aber fast immer am INF-Treiber des Modems. Bei gängigen V90-Modems mit Rockwell Chipsatz kann man aber über Modems->Eigenschaften->Erweitert->mit dem Befehl ATW2 den Fehler beheben und bekommt dann vom DFÜ Netzwerk die richtige Geschwindigkeit angezeigt.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0928.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich