# Installation des Microsoft Loopbackadapters

Für Testzwecke ist es ab und zu einmal nötig, eine virtuelle Netzwerkkarte zu installieren. Microsoft bietet für diesen Zweck schon seid langer Zeit einen Treiber an (Loopbackadapter), der dafür installiert werden kann.

Bei NT war dieser Treiber unter der Netzwerksteuerung noch leicht einzubinden, ab Windows 2000 müssen Sie jetzt folgendermaßen vorgehen:

1. Unter "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" starten Sie über "Hardware" den Hardware-Assistenten.
2. Wählen Sie "Gerät hinzufügen bzw. Problem beheben" aus.
3. Windows sucht jetzt nach neuen Geräten und zeigt Ihnen dann eine Liste der vorhandenen Geräte an, wählen Sie hier den ersten Punkt "Neues Gerät hinzufügen" aus.
4. In der nächsten Auswahlbox markieren Sie bitte "Nein, die Hardwarekomponenten selber in der Liste auswählen" aus und klicken auf weiter.
5. In der Liste wählen Sie nun "Netzwerkadapter" aus und klicken auf weiter.
6. Hier finden Sie jetzt unter "Microsoft" den "Microsoft Loopbackadapter" den Sie durch anklicken jetzt installieren können.

Ab Windows Vista:

1. Öffnen Sie die "Systemsteuerung" -> "Hardware"
2. Klicken Sie auf "Weiter"
3. Wählen Sie "Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" -> "Weiter"
4. Wählen Sie "Netzwerkadapter" -> "Weiter"
5. Wählen Sie "Microsoft" und dann auf der rechten Seite "Microsoft Loopbackadapter" aus

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0977.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich