# Die Netzwerkkarten

Kapazität (Zahl) = Anzahl der Rechner, mit der das entsprechende Netz betrieben werden kann.

Ethernet

Rechner: 100

Ethernet wurde als Vergleichsbasis gewählt, weil es die derzeit meist verbreitete Datenverbindungs-Technologie ist. Sie können normalerweise 50 DOS Clients an ein einzelnes Ethernet-Subnetzwerk hängen, bevor es sich festfährt.

Token Ring

Rechner: 200

Ein einzelner Token Ring kann ungefähr doppelt so viele Computer aufnehmen wie ein einzelnes Ethernet-Subnetzwerk. Weil Token Ring sanft in der Leistung abfällt, können Sie einen Token Ring auch über diesen Punkt hinaus belasten, doch das Netzwerk wird dann spürbar langsamer.

Fast Ethernet

Rechner: 500

Obwohl die Bitrate von Fast Ethernet zehnmal so hoch ist wie die von Ethernet, kann es wegen der Pausen, die durch verarbeitete Kollisionen verursacht werden, nicht den zehnfachen Netzwerkverkehr verarbeiten.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

Rechner: 1000

Sie können sinnvollerweise zehn Ethernet Netzwerke durch einen einzelnen FDDI Ring verbinden. Diese Anordnung hängt stark davon ab, wo Sie Ihre Server aufstellen wollen - zentralisierte Server brauchen mehr Leistung vom KBone.

Fiber Channel (1GBit/s)

Rechner: 10000

Gigabit Ethernet arbeitet über den Fiber Channel mit einem Gigabit/Sekunde. Obwohl Gigabit Ethernet das Ethernet im Namen trägt, arbeitet es vollduplex, Punkt zu Punkt und ohne Kollisionen. Es ist eine perfekte KBone-Technik.

ATM-155 OC-3

Rechner: 1000

ATM ist eine switched Network Technik. Sie arbeitet nicht auf Shared. Aus diesem Grund können Sie darauf zählen, dass Sie rund 80% der Bitrate für echten Datenverkehr verwenden können, solange es Ihnen gelingt, konstante Verbindungen zwischen den Servern zu gewährleisten.

ATM OC-12

Rechner: 4000

Die ATM Bandbreite steigt linear mit der Geschwindigkeit. Bei 622 MBit/s ist ATM OC-12 ausreichend für die meisten anspruchsvollen KBone Anwendungen.

ATM OC-48

Rechner: 16000

ATM OC-48 (2,2 GBit/s) wird typischerweise für großstädtische Netzwerke verwendet. Die Kapazität ist auch für Hochgeschwindigkeitsnetze großer Städte geeignet.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0755.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich