# Übermittlung der MSN bei Verbindungsaufbau

Gültig für: Alle Windows Versionen

Mit Hilfe des Register S49 können Sie die im D-Kanal übermittelte Rufnummer setzen, wenn Sie die Signalisierung der Rufnummer nicht ausdrücklich beim Netzbetreiber deaktiviert haben lassen. Wenn keine Angabe erfolgt, wird bei einem DSS1-Basisanschluss (Euro-ISDN) die erste MSN aus dem zugewiesen Rufnummernblock gesendet.

Mit dem AT-Befehl S49=<Rufnummer> kann eine spezielle Rufnummer gesetzt werden.

Beachten Sie bitte, dass diese Rufnummer nicht willkürlich gewählt werden kann. Es muss eine Rufnummer aus dem Rufnummernblock sein, der Ihnen vom Netzbetreiber (Telekom) zugewiesen wurde (3 MSN bei Standard- und Komfortanschluss). Wenn Sie eine ungültige MSN Eintragen, wird diese automatisch durch die Vermittlungsstelle ersetzt. Die Einstellungen werden unter Systemsteuerung, Modems, passendes CAPI Modem, Eigenschaften, Einstellungen, Erweitert vorgenommen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0918.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich