# Konfiguration der Netzwerkbandbreite für BITS- Übertragungen

Gültig für: Windows XP | Server 2003 | Windows Vista | Server 2008 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10

Mit diesem Tipp konfigurieren Sie die Einstellung des BITS (Background Intelligent Transfer Service). Der Tipp konfiguriert die Einstellung, wieviel Netzwerkbandbreite für die Übertragung im Hintergrund von BITS-Dienst belegt werden soll. Wenn Sie den Tipp nicht konfigurieren, benutzt der BITS-Dienst die gesamte ungenutzte Bandbreite.

Diese Einstellung gilt nur für die Hintergrundübertragung und nicht für Übertragungen im Vordergrund.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

[für das System (alle Anwender)]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies
\ Microsoft\ Windows\ BITS

Erstellen Sie hier die folgenden neuen Werte als Datentyp REG_DWORD und geben die entsprechenden Werte an. Wenn Sie die Einträge löschen, wird wieder die Standardeinstellung verwendet.

Name | Werte | Beschreibung
--- | --- | ---
EnableBITSMaxBandwidth | 1 oder <gelöscht> | Legt fest, das mit den unteren Werten die Einstellungen für die Übertragung festgelegt werden.
MaxBandwidthValidFrom | 0-23 | Bandbreitenzeit von (Uhrzeit) 0: 24:00 Uhr 1: 1:00 Uhr ... 23: 23:00 Uhr Legt den Zeitraum fest, in dem die unter "MaxTransferRateOnSchedule" angegebene Bandbreite verwendet wird.
MaxBandwidthValidTo | 0-23 | Bandbreitenzeit bis (Uhrzeit) 0: 24:00 Uhr 1: 1:00 Uhr ... 23: 23:00 Uhr Legt den Zeitraum fest, in dem die unter "MaxTransferRateOnSchedule" angegebene Bandbreite verwendet wird.
MaxTransferRateOnSchedule | 1 bis 4294967295 in KBits/s | Bandbreite, die benutzt wird während der angegebenen Zeitspanne aus "MaxBandwidthValidFrom" und "MaxBandwidthValidTo". Die Angabe erfolgt in Kilobits pro Sekunde.
UseSystemMaximum | 1 oder <gelöscht> | Legt fest, ob außerhalb des unter "MaxBandwidthValidFrom" und "MaxBandwidthValidTo" angegebenen Zeitraums die maximale Bandbreite verwendet werden soll
MaxTransferRateOffSchedule | 1 bis 4294967295 in KBits/s | Gibt die Bandbreite an, die benutzt wird, wenn "UseSystemMaximum" nicht aktiviert (1) wurde.

Diese Einstellung benötigt die aktivieren und BITS (siehe Tipp: Background Intelligent Transfer Service (BITS) aktivieren)

In der Professional Version von Windows können Sie dieses auch über die Gruppenrichtlinie konfigurieren. Starten Sie dafür über "Start" -> "Ausführen" die Datei "gpedit.msc" und gehen Sie unter:
Computerkonfiguration: | JA
Benutzerkonfiguration: | NEIN
Pfad: | Administrative Vorlagen\Netzwerk\Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS)
Einstellungsname: | Maximale Netzwerkbandbreite für BITS-Übertragungen im Hintergrund

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/tip2391.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich