# Schwerer Ausnahmefehler OE oder Abstürze ohne Fehlermeldung

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Wenn diese Fehlermeldung erscheint, liegt es oft an einer falschen BIOS -Einstellung. Man sollte im BIOS Feature Setup den L2 Cache von Wr-Back auf Wr-Through umstellen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0305.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich