# Serielle Ports einrichten

Das Einrichten von seriellen Ports und die erweitere Konfiguration kann in der Registry wie folgt durchgeführt werden:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Serial

kann man weitere Ports manuell definieren. Unter dem Schlüssel "Parameters" werden weitere Ports mit den Schlüsselnamen "Serialx" (wobei das x durch die Nummer des COM-Ports zu ersetzen ist z.B. "Serial3") eingerichtet.

Hier können Sie nun folgende Optionen Eintragen.

Unbedingt notwendig:

DOS Devices | Namen zum Ansprechen des Ports z.B. "COM3"
Interrupt | Interrupt in hexadeximaler Schreibweise z.B. "0x4"
PortAddresse | Portadresse in hexadezimaler Schreibweise z.B. "0x3e8"

Optional:

DisablePort | Der Port wird nach einem Reset gesperrt und steht nicht mehr zu Verfügung, wenn hier eine "1" eingetragen wird
ForceFifoEnable | Mit diesem Wert "1" können Sie einen vorhandenen FIFO-Buffer aktivieren. Fast alle neuen Rechner verfügen heutzutage über solche Bausteine (z.B. AFM 16550).

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0716.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich