# Wie hoch belastet mein Client das Netzwerk?

Hier finden Sie eine Aufstellung der Netzwerklast zu Zeiten von Windows NT, die Zahlen geben dabei die Netzwerklast wieder.

Macintosh

Netzwerklast: 1

Macintoshs erfordern typischerweise sehr wenig Netzwerkleistung, darum verwenden wir einen Macintosh-Client als Basis für die Netzwerkkennzahl.

MS DOS

Netzwerklast: 2

MS DOS Maschinen arbeiten meist mit einfachen Programmen, die dem Netzwerk nicht viel abverlangen.

Diskless MS DOS Clients

Netzwerklast: 9

Diskless MS DOS Clients ohne Laufwerk sind hingegen sehr viel anspruchsvoller. Diese Computer benötigen das Netzwerk für jeden I/O Befehl, der normalerweise über die lokale Festplatte abgewickelt würde.

Windows

Netzwerklast: 3

Windows ist eine komplexere Plattform als MS DOS ,und Programme für Windows sind ebenfalls komplexer und stärker vom Netzwerk abhängig.

Power PC

Netzwerklast: 3

Auf dem Power PC Mikroprozessor basierende Macintosh Computer sind sehr schnell. Obwohl Macintoshs allgemein weniger vom Netzwerk abverlangen als die meisten PC-basierenden Konzepte für gemeinsamen Zugriff auf Dateien, können diese Computer das Netzwerk durch ihre Geschwindigkeit schwer belasten.

Diskless Windows Client

Netzwerklast: 9

Windows Clients ohne Laufwerk sind extrem abhängig von der Windows Netzwerk Bandbreite- mehr als jeder andere Computer.

Windows 95

Netzwerklast: 4

Windows 95 ist ein mächtiges Multitasking-Betriebsssystem,das typischerweise auf schnellen Client Computern läuft.

OS/2

Netzwerklast: 4

OS/2 ist in vielen Beziehungen ähnlich zu Windows 95.Es läuft auf vergleichbarer Hardware und verarbeitet vergleichbare Programme.

Windows NT

Netzwerklast: 5

Windows NT Workstation ist das mächtigste für PCs verfügbare Betriebssystem. Seine Fähigkeit durch Multitasking mehrerer Netzwerkprogramme gleichzeitig reibungslos ablaufen zu lassen, fordert sehr viel vom Netzwerk.

UNIX

Netzwerklast: 5

UNIX Workstations werden meist von bandbreitenintensiven Workstation-Anwendern verwendet, wie Programmierer, Grafiker und CAD Operatoren.

UNIX-X

Netzwerklast: 3

X-Terminals haben kein Laufwerk, doch sie arbeiten Terminal-ähnlich wie einfache Bildschirme. Die Daten zum Bildschirmaufbau werden vom Server gesendet, der jedoch die vom Anwender angeforderten Aufgaben selbst durchführt.

TCP/IP DruckServer

Netzwerklast: 10

Obwohl Druckerserver technisch keine eigene Netzwerklast erzeugen, tun das die zu druckenden Dokumente sehr wohl. Jedes Dokument, das Sie über einen Druckserver drucken, muss das Netzwerk zweimal durchqueren, wenn es vom Computer zum Windows NT Server gesendet wird, der es verarbeitet und noch einmal, wenn es zum Druck Server gesendet wird.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0754.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich