# DOS -Bootdiskette mit NT4 erstellen

Auch NT-Benutzer benötigen gelegentlich eine DOS-Umgebung, um z.B. ein BIOS-Update durchzuführen.

Auf der NT4 CD im Ordner Support findet sich im Verzeichnis scsitool bzw. hqtooljeweils das Image einer bootfähigen MS-DOS 6.22 Diskette, die mit der Batch-Dat (im gleichen Verzeichnis) auf eine Diskette entpackt werden kann.

Beide Disketten enthalten weitere Supporttools (SCSI bzw. Hardware), die gelöscht werden können.

Die Disketten enthalten allerdings nur einem US-Tastaturtreiber.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0795.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich