# Installation von NT mit Adaptec 2940 funktioniert nicht

Gültig für: Windows NT

Ab BIOS Version 2.21 beendet Windows NT die Installation mit einem Fehler. Das liegt am SCSI-Treiber. Man braucht den neuen Treiber aus dem Service Pack 3 oder von EZ-Drive 4.0.

Installieren Sie Windows NT mit WINNT.EXE /B. Nachdem die Dateien kopiert wurden, starten Sie den Rechner mit einer Bootdiskette, kopieren den aktuellen Treiber (Datei AIC78xx.SYS) ins NT-Installationsverzeichnis (Sie müssen den Treiber 2 einmal kopieren, einmal für die Installationsroutine in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~BT"und in das Verzeichnis aus dem die Installation erfolgt "$WIN_NT$.~LS") und überschreiben die alte Version.

Nach Rechner-Neustart kann die Installation nun Normal fortgesetzt werden.

Informationen zur Installation finden Sie auch unter "Installation von Windows NT" bzw. unter "Installation mit neuen SCSI-Kontrollern"

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0426.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich