# Installation von Windows 98

Gültig für: Windows 98

Die Installation von Windows 98 ist nur noch ab 486-Rechner möglich, 386 werden nicht mehr unterstützt. Auch ist wohl 32 MB Speicher unabdingbar. Man kann es zwar auch noch mit 16 MB Speicher installieren, ob aber ein sinnvolles Arbeiten dann noch möglich ist, wage ich stark zu bezweifeln. Da es nicht mehr möglich ist, Windows 98 ohne Active Desktop (IE 4.0) zu installieren, sollte man aus diesem Grunde bei alten Rechnern doch lieber bei der alten Windows 95 Version bleiben. Das ist sowieso sinnvoll, da alle größeren Änderungen sich halt nur auf das Active Desktop und der Unterstützung von neuen Standards (AGP
, DVD, Power-Management usw.) beschränken, was bei alten Rechnern sowieso noch nicht vorhanden ist.

Zur vollen Installation von Windows 98 werden ca. 300 MB Speicherplatz auf der Festplatte benötigt.

Windows 98 unterstützt auch eine Update-Installation von Windows 3.x oder 95 auf 98. Um aber alte, nicht mehr benötigte Treiber und Registry- Einträge loszuwerden, würde ich eine komplette Neuinstallation einer Updateinstallation vorziehen. Achten Sie bei der Update-Installation darauf, dass genügend Speicherplatz auf der Partition zu Verfügung steht (ca. 300 MB), da Windows anscheinend bei dieser Installationsart nicht richtig überprüft ob genügend Speicherplatz vorhanden ist und bei Speicherplatzmangel sich mit einem freundlichen Absturz bei der Installation verabschiedet.

Auch sind evtl. installierte EIDE-Busmastertreiber vor der Updateinstallation zu entfernen, da sich diese Treiber nicht mit den neuen von Microsoft vertragen und das zu erheblichen Problemen führen kann.

Löschen Sie also das alte Windows mit den installierten Windows-Programmen von Ihrer Festplatte und booten Sie von Diskette.

Die Installation wird mit SETUP.EXE von der CD gestartet, mit der Angabe von Parameternkönnen Sie die Installation beeinflussen.

MS hat die Installation in 5 Teilabschnitte aufgeteilt:

1. Vorbereiten der Installation
2. Abfragen der Systeminfos
3. Kopieren der Systemdateien
4. Neustart des Computers
5. Einrichten der Hardware und Beenden der Konfiguration

Die Installation läuft nach dem Starten mit SETUP.EXE folgendermaßen ab (wenn Sie das Setup mit Parametern gestartet haben, können Abweichungen auftreten):

1. Windows 98 überprüft die Festplatte (Scandisk)
2. Installation des Windows Assistenten
3. Sie müssen nun dem MS Lizenzvertrag zustimmen.
4. Eingeben der Produkt-ID (hier hat sich MS wieder eine neue Berechnung der Seriennummer einfallen lassen)
5. Installationsverzeichnis für Windows 98 angeben
6. Setup Modus auswählen:
   · Standard
   · Laptop
   · Minimal
   · Benutzerdefiniert
   Ich würde jedem Anwender raten, hier die benutzerdefinierte Installation auszuwählen. Auch wenn Sie sich nicht so auskennen, unterscheidet sich diese Installation von der Standard-Installation nur in dem Punkt, dass Sie alles vorher noch einmal bestätigen müssen und die Möglichkeit haben, Einstellungen zu verändern und noch zusätzliche Programmteile zu installieren. Die Vorauswahl der Optionen entspricht aber immer der Standard-Installation.
   Info: Je nach Installationsart kann es sein, dass einige Installationsschritte nicht abgefragt werden.
7. Sie werden nach Ihren Benutzerangaben gefragt
8. Sie können die zu installierenden Komponenten auswählen
   Dieses Auswahlmöglichkeit haben Sie nur bei der benutzerdefinierten Installation. Da aber einige nützliche Tools (Quick View, Backup, Hyperterminal usw.) sonst nicht mit installiert werden, sollten Sie diese Installationsart wählen, um die benötigten Programme auszuwählen und sich das nachträgliche Installieren bzw. Deinstallieren zu ersparen.
9. Identifikationsangaben für Ihren Rechner
10. Computereinstellungen
11. Standortabfrage (hier Deutschland)
12. Erstellen einer Startdiskette (man sollte sich aus Sicherheitsgründen so eine Diskette erstellen lassen)
13. Windows wird nun die Installation fertigstellen und die benötigten Dateien auf Ihre Festplatte kopieren.
14. Neustart des Computers (wird nach 15 sec. automatisch durchgeführt)
15. Einrichten der Hardware (Hardwareerkennung)
16. Zeitzone einstellen
17. Neustart des Computers (wird nach 15 sec. automatisch durchgeführt)
18. Nach diesem Neustart werden noch einige persönliche Einstellungen vorgenommen und die Installation von Windows 98 ist damit beendet.

Nach der Installation können Sie nun noch das Dateisystem auf FAT32 umstellen, was bei großen Partitionen den Vorteil der kleineren Clustergröße bietet und somit nicht mehr so viel Speicherplatz verschwendet wird.

Das alte Plus-Pack ist standardmäßig in Windows 98 mit eingebunden worden. Das neue Plus-Pack 98 enthält dafür folgende Programme:

- Desktop Motive
- McAfee Antivirus Software
- Picture IT Express
- Deluxe CD-Player
- Ein verbessertes Scandisk
- Spiel: LoseYourMarbles

Für diese Programme lohnt es sich kaum, das Plus-Pack zu erwerben.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0185.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich