# UDMA66 Support aktivieren

Gültig für: Windows 2000 | Windows XP | Server 2003

In diesem Tipp wird beschrieben, wie Sie die UDMA66 Unterstützung für Ihre Hardware aktivieren können.

Standardmäßig ist UDMA66 deaktiviert. Wenn Sie aber ein Gerät betreiben welches UDMA66 unterstützt und die benötigte Hardware dafür auch zu Verfügung steht können Sie die Funktion über die Registry aktivieren.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Class\ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ 0000

Fügen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "EnableUDMA66" als Datentyp REG_DWORD hinzu. Setzen Sie den Wert auf 1, um die Funktion zu aktivieren.

Zur entgültigen Aktivierung müssen Sie den Rechner neu starten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base:
http://support.microsoft.com/?kbid=247951

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0462.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich