# Installation von Windows NT

Gültig für: Windows NT

Die Installation von Windows NT 4.0 und Windows NT 3.51 verläuft unterschiedlich. Da aber die wichtigsten Schritte und Einstellungen (z.B. die Parameter) gleich sind, wird die Installation von Windows NT 3.51 hier nicht gesondert beschrieben.

Je nachdem, ob es sich um Server oder Workstation handelt und je nach gewählten Optionen, werden einige der unten aufgelisteten Einstellungen bei der Installation nicht angezeigt. Fahren Sie dann mit der nächsten, für Sie in Frage kommenden Option, fort.

Starten der Installation:

Die Möglichkeiten:

1. Installation über Disketten (dafür verwenden Sie die beigelegten Disketten)
2. Installation über von NT unterstütztes CD-ROM (hierfür werden nur die ersten 3 Bootdisketten benötigt)
   Sollten Sie die Bootdisketten verloren haben, können Sie sie mit "WINNT /OX" jederzeit erstellen. Durch Aufruf von "WINNT /B /OX" werden die Bootdisketten auf die Festplatte kopiert, so dass Sie keine Disketten mehr benötigen.
3. Installation ohne Disketten.
4. Update einer älteren NT-Version. Wenn Sie die Installation unter einer älteren NT-Version aufrufen, müssen Sie sie mit "WINNT32" starten.
5. Installation von der Festplatte (so lässt sich NT auch mehrfach installieren, da die Dateien nicht gelöscht werden).

Die Installation von NT können Sie mit Parametern beeinflussen. Alle Parameter finden Sie unter "Installation von Windows NT (Setup-Parameter)".

Installation ohne Disketten:

Die Installation lässt sich normalerweise nicht unter Windows 3.x bzw.Windows 95 durchführen. Mit dem undokumentierten Schalter /W ist sie aber auch unter Windows im DOS -Fenster möglich.

Bei der Installation ohne Disketten, können Sie zwischen "mit Bootdisketten" oder "ohne Bootdisketten" wählen. Wenn Sie mit den drei Bootdisketten arbeiten wollen, rufen Sie "WINNT" auf, dadurch werden die drei benötigten Bootdisketten erstellt (sollten Sie die Disketten schon haben, rufen Sie die Installation mit "WINNT /X" auf). Nach Erstellen der Bootdisketten werden temporäre Dateien auf die Festplatte in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~LS" kopiert.

Wenn Sie ohne Boot-Disketten arbeiten wollen, rufen Sie die Installation mit "WINNT /B" auf. Nun werden auch die Boot-Disketten auf die Festplatte kopiert und zwar in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~BT". Wenn Sie die Installation aber unter dem MS-DOS -Modus von Windows 95 durchführen wollen, müssen Sie das Laufwerk mit "LOCK C:" vorher freigeben, da Windows 95 sonst nicht zulässt, dass Windows NT den Boot-Sector ändert.

Wenn Sie neuere Treiber für Ihre Hardware haben als die, die zu Windows NT beigelegt wurden (z.B. bei neuem Adaptec 2940-Treiber und Windows NT 3.51), sollten Sie die Installation mit "WINNT /B" starten. Nachdem die Windows NT-Dateien auf die Festplatte kopiert wurden, legen Sie eine DOS -Bootdiskette ins Laufwerk und booten von ihr. Nun müssen die neuen Treiber in beide NT-Verzeichnisse ("$WIN_NT$.~LS" und "$WIN_NT$.~BT") kopiert werden. Starten Sie anschließend den Rechner neu.

Installation von der Festplatte:

Bei dieser Vorgehensweise werden die Installationsdateien nach der Installation nicht von der Festplatte gelöscht. Es ist jederzeit möglich, das Setup wieder aufzurufen. Außerdem ist es im Gegensatz zu einer diskettenbasierenden Installation möglich, die automatische Hostadapter-Erkennung zu übergehen und einen vom Hardwarehersteller gelieferten Treiber zu installieren.

Starten Sie das Setup mit "WINNT /B /OX" (Verzeichnis "I386" der NT-CD-ROM) Nun werden alle zum Booten benötigten Dateien auf die Festplatte kopiert.Kopieren Sie nun alle Dateien aus dem Verzeichnis "I386" (NT-CD-ROM) in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Festplatte. Wichtig ist dabei nur, dass Ihr letztes Verzeichnis ebenfalls "I386" heißt.

Danach änderen Sie mit einem Texteditor die Datei "TXTSETUP.SIF" aus dem Verzeichnis C:\. In der Sektion [SourceMedia] entfernen Sie das " ; " vor "upsourcedevice" und tragen dort die Festplatten- und Partitionsnummern ein, wo die Installationsdaten liegen. Sollten Sie das Verzeichnis "I386" nicht ins Hauptverzeichnis der Platte kopiert haben, müssen Sie auch noch unter "setupsourcedir" den Pfad angeben. Alternativ zur Festplatten-Angabe wird dort auch "\device\cdrom" akzeptiert.

Jetzt muss nur noch die Datei "c:\$win_nt$.~bt\winnt.sif" geändert werden. Dort ändern Sie msDOS initiated= "1" in "0" um.

Nach der Installation können Sie durch einfaches Ändern der "BOOT.INI" die Installation jederzeit wieder neu starten. Dazu brauchen Sie nur folgende Zeile einzufügen: C:\$win_nt$.~bt\bootsect.dat="NT-Installation"

1. Nach dem Kopieren der Dateien wird der Rechner neu gestartet.
2. Nun haben Sie die Auswahl zwischen Installation oder Reparatur einer bestehenden Installation.
3. NT zeigt nun alle gefundenen Massenspeichergeräte an:
   Hier werden gefundene Controller angezeigt. Wenn ihr Adapter nicht gefunden wurde, können Sie den Treiber manuell hinzufügen.
4. Nun wird eine Lizenzabfrage durchgeführt.
5. Hardwareeinstellung.
   Hier werden gefundene Einstellungen für Computer, Anzeige, Tastatur, Sprache und Maus angezeigt. Sollten die Einstellungen Ihrer Konfiguration nicht entsprechen, können Sie sie nun ändern.
6. Auswahl der Festplatte bzw. Partition.
   Nun können Sie auswählen, auf welcher Festplatte bzw. Partition NT installiert werden soll. Mit "C" können Sie Partitionen erstellen, mit "D" vorhandene Partitionen löschen.
7. Dateisystem.
   Hier können Sie das zu installierende Dateisystem wählen. Sie können sich für FAT oder NTFS entscheiden. Wenn die Partition schon formatiert war, können Sie sie umwandeln ohne die Daten zu löschen!
   Es sollte eigentlich immer NTFS gewählt werden, da dieses Dateisystem alle Sicherheitsfunktionen von NT unterstützt.
8. Verzeichnis.
   Hier können Sie das Installationsverzeichnis angeben.
9. Überprüfen des Datenträgers.
10. Kopieren der Systemdateien.
11. Neustart.
12. Installationsart.
    Hier können Sie zwischen Standard- oder Benutzerdefinierter Installation wählen. Zu empfehlen ist die "Benutzerdefinierte Installation". Bei dieser Einstellung trifft der Computer auch die Entscheidungen, Sie haben aber die Möglichkeit, einzugreifen und sie zu verändern.
13. Benutzername.
    Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt haben, werden Sie nach Benutzer- und Firmennamen gefragt.
14. Computernamen.
15. Administrator-Passwort.
    Jetzt sollen Sie ein Passwort für den Administrator (der Administrator hat alle Rechte) eingeben.
16. Notfalldiskette.
    Nun werden Sie gefragt, ob NT eine Notfalldiskette erstellen soll. Auf dieser Diskette werden die wichtigsten Einstellungen gespeichert und im Notfall kann damit die Konfiguration wiederhergestellt werden.
17. Tools auswählen.
    Nun können Sie auswählen, welche Programmteile Sie installieren wollen.
18. Netzwerk-Einrichtung.
    Sie werden nun gefragt, ob ein Netzwerk installiert werden soll.
19. Netzwerkkarte.
    Sie können hier mit "START search" automatische Suche nach einer Netzwerkkarte starten oder aber mit "Select from list" selbst eine Netzwerkkarte aus der Liste auswählen.
20. Netzwerk-Protokoll wählen.
    Hier können Sie die Protokolle auswählen. Zur Auswahl stehen:TCP/IP, IPX/SPX und NetBEUI
21. Network Services.
    Sie können nun die zu installierenden Dienste auswählen.
22. Netzwerk Adressen.
    Hier müssen Sie Angaben zur IRQ und E/A-Adresse machen. NT versucht, die Werte automatisch zu erkennen und zeigt vermutlich schon die richtigen Adressen an.
23. TCP/IP Setup
    Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll mit ausgewählt haben, müssen Sie noch weitere Einstellungen vornehmen wie: TCP/IP-Adresse, Subnet Mask usw.
24. Binding Informationen.
    Hier zeigt NT die einzelnen Bindungen an. Sie können Bindungen ein- bzw. ausschalten
25. Starten des Netzwerks.
26. Nun werden Sie nach Ihrer Zeitzone gefragt.
27. Grafikkarte.
    Hier können Sie die Grafikkarte einstellen. Es können nur Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Farbenzahl geändert werden. Ein Ändern der Grafikkarte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Sie können die Installation erst fortsetzen, wenn Sie die Auflösung mit "TEST" ausprobiert und die Frage positiv beantwortet haben.
28. Nun werden die letzten Dateien kopiert.
    Wurde Erstellen einer "Notfall Diskette" angekreuzt, wird diese jetzt erstellt.
29. Rechner Neustart.

Nun ist die Installation beendet

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0423.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich