# DMA-Modus wird automatisch deaktiviert

Gültig für: Windows 95

Bei einer neuen UDMA 66 Platte und einem Board, welches nur UDMA 33 unterstützt, wird der DMA-Betrieb für die Festplatten von Windows eigenständig deaktiviert.

Die Checkbox kann zwar aktiviert werden, wird beim Neustart aber wieder deaktiviert.

Zur Abhilfe schaltet man im BIOS die betreffende Platte, daher nicht auf AUTO, sondern auf PIO Mode 4. Die Platte wird dann von Windows korrekt im DMA-Modus betrieben.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0880.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich