# SCSI-Probleme bei mehreren LUNs

Bei einigen SCSI-Geräte kann es zu Fehlern kommen, wenn der SCSI-Controller unter einer ID nach mehreren LUNs (Logical Unit Numbers) sucht. Das kann dann zu mehrfacher Anzeige des gleichen Gerätes führen oder sogar das ganze System zum Absturz bringen.

In der Registry können Sie das abstellen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System \CurrentControlSet\ Services\ [Controllername]\ Parameters

(den Eintrag [Controllername] müssen Sie durch die jeweilige Bezeichnung Ihres SCSI-Controllers ersetzen)

hier können Sie Mit diesem Wert "MaximumLogicalUnit" als Datentyp Dword festlegen, nach wie vielen LUNs gesucht werden soll. Standardmäßig steht dieser Wert auf 8. Bei den meisten Geräten reicht es aber, diesen Wert auf 1 zu setzen, da die wenigsten SCSI-Geräte mehr als eine LUN unterstützen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0677.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich