# Routen finden mit Pathping

Gültig für: Windows 2000 | Windows XP | Server 2003 | Windows Vista | Server 2008 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10

Bei Windows ist ein praktisches Tool "Pathping" mit dabei. Es ist eine Mischung zwischen Tracert und Ping.

Jedem Rechner auf einer Route werden dabei Pakete zugesendet und der Datenverlust im Laufe der Route wird mit angezeigt. Dadurch kann man relativ leicht herausfinden, welcher der Router oder Rechner auf dem Weg zum Zielrechner Probleme verursacht.

pathping [-g Hostliste] [-h max. Abschnitte] [-i Adresse] [-n] [-p Zeitraum] [-q Abfrageanzahl] [-w Zeitlimit] [-P] [-R] [-T] [-4] [-6] Zielname

Mögliche Optionen:

-g Hostliste | "Loose Source Route" gemäß Hostliste.
-h max. Abschnitte | Max. Anzahl an Abschnitten bei Zielsuche.
-i Adresse | Verwendet die angegebene Quelladresse.
-n | Adressen nicht in Hostnamen auflösen.
-p Zeitraum | Wartezeit in Millisekunden zwischen Pings.
-q Abfrageanzahl | Anzahl der Abfragen pro Abschnitt.
-w Zeitlimit | Zeitlimit in Millisekunden für eine Antwort.
-P | Überprüft RSVP-Pfadkonnektivität.
-R | Überprüft, ob jeder Abschnitt RSVP unterstützt.
-T | Überprüft Verbindung zu jedem Abschnitt mit Layer-2-Prioritätskennungen.
-4 | Erfordert Verwendung von IPv4.
-6 | Erfordert Verwendung von IPv6.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/tip2013.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich