# ELSA ISDN/TL und RAS

Gültig für: Windows NT

Der Eintrag in der Modem.INF heißt:

;----------------------------------------

; Default - Auto-Mode

; <compression_off> - BTX-VT100-Mode

; <protocol_off> - HDLC transparent

;

[ELSA MicroLink ISDN/TL V.34]

<speaker_off>=M0

<speaker_on>=M1

<hwflowcontrol_off>=\\Q0

<hwflowcontrol_on>=\\Q3

<compression_off>=\\N8

<compression_on>=

<protocol_off>=\\N10%P1

<protocol_on>=

<autodial_on>=ATD

<autodial_off>=ATD

CALLBACKTIME=30

DEFAULTOFF=

MAXCARRIERBPS=64000

MAXCONNECTBPS=115200

COMMAND_INIT=AT&F S0=0 S2=128 \\V1<cr>

COMMAND_INIT=AT<speaker><hwflowcontrol><compression><protocol><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

;----------------------------------------

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0413.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich