# DFÜ-Server soll erst nach mehrmaligem Klingeln abheben

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Wenn Sie den DFÜ-Server so konfigurieren wollen, dass er z.B. erst nach dem 3. Klingelzeichen abhebt, können Sie das nur über die Registry verändern, da MS in den Einstellungen des DFÜ-Servers dafür keine Option vorgesehen hat.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem\ 000x\ Answer

(bei einem Modem steht x für 0, für jedes weitere angeschlossene Modem erhöht sich die Zahl um 1)

Hier finden Sie als Wert die Zeichenfolge "1", welche Sie einfach umbenennen (z.B. in "ausschalten")

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem\ 000x\ Monitor

(bei einem Modem steht x für 0, für jedes weitere angeschlossene Modem erhöht sich die Zahl um 1)

ändern Sie den Wert "1" von "ATS0=0" in "ATS0=3"

Jetzt hebt das Modem erst nach dem 3. Klingelzeichen ab.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0498.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich