# Tekram SCSI-Controller unter Windows NT 4.0 einrichten

Beschreibt die Installation eines Tekram SCSI-Controllers unter WIndows NT 4.0.

1. Erste Installationsdiskette einlegen
2. Computer starten
3. In der Zeit des erstmaligen Zugriffes auf die Diskette bis zum Erscheinen des blauen Bildschirmes F5 gedrückt halten (auch wenn der Tastaturbuffer überläuft)
4. STANDARD PC auswählen
5. Zweite Diskette gem. Anforderung einlegen
6. Nächste Abfrage mit ENTER bestätigen
7. Nächste Abfrage mit A bestätigen
8. Nächste Abfrage mit Z bestätigen
9. Tekram SCSI Treiber Disk einlegen (Neuste Version gibt es unter http://www.tekram.de/)
10. Den gewünschten Treiber auswählen
11. Mit ENTER bestätigen
12. Dritte Diskette einlegen
13. Der Rest der Installation läuft wie immer ab.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0723.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich