# T-DSL Verbindung optimieren

Folgende Schritte sind notwendig, um Aussetzer bei einer T-DSL-Verbindung zu verhindern:

1. Klicken Sie das Symbol "Arbeitsplatz", dann "Systemsteuerung".
2. Doppelklicken Sie das Symbol "Netzwerk".
3. Den Eintrag "TCP/IP -> Ihre Netzwerkarte für den NTBA" markieren und dann auf die Schaltfläche "Eigenschaften" klicken.
4. Auf der Registerkarte "IP-Adresse" als feste IP die 192.168.1.1 Eintragen, die Subnetzmaske ist 255.255.255.0
5. Auf der Registerkarte "WINS-Konfiguration" die "WINS-Auflösung" deaktivieren.
6. Auf der Registerkarte "Gateway" keinerlei Eintragungen.
7. Auf der Registerkarte "DNS-Auflösung" die Option "DNS aktivieren" einschalten und als Host die "T-Onlinenummer" und als Domäne "dialin.t-online.de" Eintragen.
   Wichtig: Keinen DNS-Server Eintragen!
8. Auf der Registerkarte "Bindungen" die "Datei- und Druckerfreigabe" deaktivieren.
9. Öffnen Sie danach im Verzeichnis "C:\Windows" die Datei "hosts" (ohne Dateiendung) bzw. legen Sie eine solche Datei an. Diese Datei muss mindestens die beiden folgenden Eintragungen enthalten:
   - 127.0.0.1 localhost
   - 192.168.1.1 T-Onlinenummer.dialin.t-online.de
10. Die Datei speichern (mit Notepad muss der Dateiname in Anführungszeichen eingeschlossen werden, sonst wird die Endung ".txt" ergänzt). System neu starten

Nun dürften keine DSL-Hänger mehr auftreten.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1323.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich