# ICS mit PPPoE benötigen Patch am MTU-Wert

Wer das ICS (Internet Connection Sharing) mit einem PPPoverEthernet-Treiber benutzt (z.B. für TDSL unter http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/), muss Modifkationen am MTU-Wert vornehmen, damit die ICS-Clients Daten erhalten.

Die Clients benötigen einen MTU-Wert (Maximum Transmission Unit) unterhalb von 1500. Man sollte daher 1492 einstellen.

Den richtigen MTU-Wert ermittelt man wie folgt:

- Über IPConfig ermittelt man die IP-Adresse (Standardgateway) des ICS-Servers.

- Diesen pingt man wie folgt an: PING -f -l <MTU-Wert> <IP-Adresse des Standardgateways über IPConfig>.

- Man beginnt mit einem MTU-Wert von 1454 und wartet auf eine Antwort. Kommt eine Fehlermeldung, verringert man den MTU-Wert.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base: http://support.microsoft.com/?kbid=259783. Dieser Artikel ist (derzeit) leider nicht verfügbar

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0973.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich