# Beschleunigung / Einstellungen von TCP/IP Netzwerken

Gültig für: Windows NT | Windows 2000 | Windows XP | Server 2003 | Windows Vista | Server 2008 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10

Mit einigen Parametern aus der Registry können Sie die Geschwindigkeit und Netzwerklast Ihrer Netzwerkverbindungen verbessern bzw. das Verhalten bei schlechten Verbindungen einstellen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters

Schlüssel | Datentyp | Angabe als | Standard
Dieser Wert gibt an, wie viel Bytes empfangen werden können, bevor eine Bestätigung zurückgesendet wird. Größere Werte verbessern bei umfangreichen Verzögerungen und Netzwerken mit großer Bandbreite die Leistung. Das beste Ergebnis liefert ein Wert mit einer Größe, die ein Mehrfaches der MTU des anderen Netzes enthält. Werden oft Timeouts ausgelöst, kann es sinnvoll sein einen kleineren Wert einzustellen, um mehrfaches Senden zu vermeiden.
TcpWindowSize | REG_DWORD | 8192 bis 0xFFFF Bytes | Die TCP-Paketgröße auf dem Netzwerk einmal 4. Daraus ergibt sich durch Aufrundung Ethernet-Netzwerken ein Wert von 8760
Steuert den erneuten Versuch von Übertragungen. Dieser Wert steuert die Zahl der Versuche, eine Verbindung aufzumachen.
TcpMaxConnectRetransmissions | REG_DWORD | 0 bis 0xFFFFFFFF | 3
Steuert den erneuten Versuch von Übertragungen. Dieser Wert steuert die Zahl der Versuche, Daten erneut zu übertragen
TcpMaxDataRetransmissions | REG_DWORD | 0 bis 0xFFFFFFFF | 5
Gibt an, wie viele Endpunkte bei einer TCP-Verbindung max. gleichzeitig geöffnet werden dürfen
TcpNumConnections | REG_DWORD | 0 bis 0xFFFFFFFE | 0xFFFFFE
Legt fest, wie lange die Verbindung nach dem Schließen im Zustand TIME_WAIT (2MSL) bleiben darf.
TcpTimedWaitDelay | REG_DWORD | 0x1E bis 0x12C (Dezimal 30 bis 300) Sekunden | 0xF0 (Dezimal 240)

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base
http://support.microsoft.com/?kbid=140552
http://support.microsoft.com/?kbid=120642

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0405.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich