# TCP/IP Grundlagen

Gültig für: Alle Windows Versionen

Die Netzklassen:

Klasse | Anzahl der Netze | Anzahl Hosts pro Netz | Anfang | Ende | Subnet Mask
A | 126 | 16777214 | 1 | 126 | 255.0.0.0
B | 16384 | 65534 | 128 | 191 | 255.255.0.0
C | 2097152 | 254 | 192 | 223 | 255.255.255.0

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0784.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich