# Powermanagement für Modem Cards deaktivieren

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Einige Modemkarten funktionieren nicht richtig oder reagieren zu spät beim Wahlversuch, wenn das APM für diese Geräte aktiviert ist.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ VCOMM

den Schlüssel "EnablePowerManagement" als Datentyp REG_DWORD von 01 00 00 00 auf 00 00 00 00 ändern.

Optional kann man auch das DFÜ-Netzwerk so beeinflussen, dass das System länger wartet, bis das Modem betriebsbereit ist. Dazu ergänzt (oder ändert) man den Eintrag "ConfigDelay" (DWORD Eintrag) auf 6000 (Millisekunden ) unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0435.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich