# COM- Port Einstellungen (UART)

Gültig für: Windows 95 | Windows 98 | Windows ME

Diese Option COMxFIFO wird verwendet, um die Unterstützung eines COM-Anschlusses mit 16550 Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) zur aktivieren bzw. auszuschalten. Der 16550 Baustein hat einen 16 Byte FIFO-Puffer für das zwischenspeichern von Daten.

Hiermit aktivieren Sie den FIFO-Baustein und stellen die Puffergröße ein.

[386Enh] | [Einstellung]
COMxFIFO=1 | 1: FIFO aktivieren 0: FIFO ausschalten
COMxBuffer=1024 | Buffergröße einstellen Werte ja nach Schnittstelle: 1024 2048
COMBoostTime=2 | Gibt die Zeit in Millisekunden an, wie oft ein COM-Interrupt (Abfrage) stattfinden soll. Bei Problemen, diesen Wert einfach einmal auf 8 erhöhen.

Dabei handelt es sich bei x um die Nummer des Port, wofür die Einstellung gelten soll.

Bei COM1 müssen hier also COM1FIFO=1 und COM1Buffer=1024 eingetragen werden.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0079.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich