# Antwortverhalten bei mehr als einer Netzwerkkarte

Dieser Tipp legt fest, welche IP-Adresse Windows bei einer Anfrage zurückgibt.

Standardmäßig gibt Windows die IP-Adresse der Netzwerkkarte zurück, wo die Anfrage auch angekommen ist. Wenn Sie den Wert "RndomAdapter" aktivieren (Festlegung auf "1"), wird eine zufällig aus dem eigenen Adressensatz ausgewählte IP-Addresse zurückgegeben.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

[für das System (alle Anwender)]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ NetBT\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "RndomAdapter" als Datentyp REG_DWORD (Bei Windows 98 handelt es sich um eine Zeichenfolge - REG_SZ Wert) und setzen den Wert auf:

0 | Adresse der eingehenden Netzwerkkarte (Standard)
1 | Eine zufällige Adresse aus dem IP Adressensatz

Dabei handelt es sich nicht, wie auf einigen Seiten angegeben, um ein echtes Load Balancing.

Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Sie können das Programm unter "http://www.winfaq.de" herunterladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/tip2649.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich