# Performance Einstellungen für den Arbeitsstationsdienst

Mit den folgenden Werten können Sie den Datendurchsatz im Netzwerk beeinflussen.

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanWorkstation\ Parameters

Schlüssel | Datentyp | Angabe als | Standard
Hiermit legen Sie fest wie viel Puffer der Redirector max. zum Steuern des Durchsatzes reserviert. Da dieser Wert die Anzahl der Threads angibt und für jeden Thread 1 KByte Arbeitsspeicher belegt wird (der nicht ausgelagert werden kann). So steigert ein erhöhen des Wertes den Netzwerkdurchsatz, da aber mehr Arbeitsspeicher belegt wird, kann es bei kleinen Arbeitsspeicher auf der WS zu Geschwindigkeitsverlust führen.
MaxCmds | REG_DWORD | 50 bis 65535 | 50
Dieser Wert legt den Schwellwert für die Names Pipe fest, bis wann Zugriffe gepuffert werden. Ist ein Schreibvorgang größer als der angegebene Wert, wird der Vorgang nicht gepuffert was mehr Zeit kostet.
MaxCollectionCount | REG_DWORD | 0 bis 65535 Bytes | 16
MaxThreads | REG_DWORD | 0 bis 255 | 15

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0936.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich