# Doppelte Vergabe von IP-Adressen bei DHCP-Servern vermeiden

Gültig für: Windows NT

Ab dem Service Pack 2 ist es möglich, vor der Vergabe einer IP-Adresse von NT überprüfen zu lassen, ob die Adresse bereits verwendet wird. Dafür ist jetzt im Menü "Eigenschaften" des Befehlsservers ein Menü eingefügt worden, mit dem Sie die Überprüfung einstellen können. Standardmäßig setzt NT den Wert auf 0, was keiner Überprüfung entspricht.

Die Angabe einer Zahl steuert, wie oft NT ein Ping an die Adresse senden soll, bevor es die Adresse vergibt, wenn keine Antwort erfolgt.

Erhält der DHCP-Server auf diesen Ping eine Antwort, wird die Adresse als vergeben gekennzeichnet und durch den Eintrag "BAD_ADDRESS" markiert.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0410.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich