# Virtueller Desktop bei Matrox-Karten

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Haben Sie eine Matrox Millennium, Treiber Version 3.0 mit Powerdesk und möchten ein eigenes Display-Schema erstellen, ist dies bei einem virtuellen Desktop von 1000 x 600 leider nicht möglich.

Mit einer kleinen Änderung in der Registry können Sie es jedoch tun:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Finden Sie (ggf. anlegen) unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ mga64\ Device0

die Binärwerte "Mga.DesktopX" und "Mga.DesktopY".

Diese Pixelwerte müssen Dezimal eingegeben werden.

Beispiel:

Auflösung :800 x 600

Virtueller Desktop :1000 x 600

Geben Sie folgendes ein:

Mga.DisplayX=800 | Mga.DesktopX=1000
Mga.DisplayY=600 | Mga.DesktopY=600

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0295.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich