# Bedeutung der "Node-Types"

Gültig für: Alle Windows Versionen

Der Node-Type entscheidet über die Art und Weise, in der "NetBIOS name resolution" (Namensauflösung) betrieben wird, d.h. wie die für "NetBIOS over TCP/IP" nötigen Mappings vom Computernamen auf IP-Adressen erstellt werden.

B-Node:

Benutzt Broadcast, d.h. PC A fragt alle Rechner im Netz, ob einer von ihnen PC B ist. Das erzeugt bei großen Netzen viel überflüssigen Traffic und funktioniert vor allem nicht, wenn Netz-Segmente durch Router verbunden sind, weil diese in allgemeinen keine Broadcasts durchlassen.

P-Node:

Benutzt WINS als NetBIOS Name Server, was auch über Router hinweg funktioniert. P-Nodes erzeugt keine Broadcasts und antwortet auch nicht auf diese. Das bedeutet natürlich, dass sich alle Rechner beim WINS registrieren und ihn finden müssen und dass bei einem Ausfall des WINS-Servers kein Rechner mehr den anderen findet.

M-Node:

Kombiniert B-Node und P-Node, indem zuerst versucht wird, einen Rechner per Broadcast zu finden und dann per P-Node. Das hat den Vorteil, dass bei defektem WINS-Server zumindest im lokalen Segment gearbeitet werden kann.

H-Node:

Ist ebenfalls eine Kombination von B-Node und P-Node, aber anders herum. Starten: Es wird erst versucht, den WINS zu befragen. Wenn das fehlschlägt, wird ein Broadcast erzeugt.

Vorteil: solange WINS läuft, werden keine Broadcasts erzeugt und da für jeden Query zuerst ein P-Node Request erzeugt wird, hören die Broadcasts sofort wieder auf, wenn der WINS Server wieder da ist.

Die letzte Möglichkeit für kleine Netze mit Router ist B-Node mit LMHOST. Hier wird erst ein Broadcast erzeugt und dann im LMHOST nach der Adresse gesucht.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0404.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich