# SCSI-Adapter (Sortierung)

Gültig für: Windows NT | Windows 2000

Wenn man zwei oder mehr SCSI-Adapter im System eingebaut hat und Änderungen an der Hardware bzw. NT neu installiert, kann es unter NT zu einem lästigen Problem kommen.

NT sortiert die Adapter neu in eine beliebige Reihenfolge, die aber nicht zum System passt. So wird z.B. der falsche SCSI-Controller zum ersten SCSI-Controller deklariert und dementsprechend will NT nur von diesem Controller booten.

Werden zwei gleiche SCSI-Controller eingesetzt, kann man die Reihenfolge dadurch beeinflussen, dass man den Controller mit der Bootplatte in den PCI-Slot mit der niedrigeren Nummer steckt (siehe Boardbezeichnung) bzw. dem Controller einen niedrigeren Interrupt zuweist (BIOS -Einstellung). Bei unterschiedlichen Controllern erweist sich diese Methode aber als sehr unzuverlässig.

Welcher Controller aber der erste wird, bestimmt lediglich die Reihenfolge, in der die Treiber unter NT geladen werden. Diese Reihenfolge kann man in der Registry vorgeben:

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ServiceGroupOrder

finden Se ein Liste, in welcher Reihenfolge die Treiber unter NT geladen werden.

Gehen Sie Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services

suchen Sie dort die beiden zu vertauschenden SCSI-Controller aus der Liste heraus und notieren Sie sich den "Tag" - Wert (wird in HEX angegeben). Vertauschen Sie diese beiden Werte, und schon werden die SCSI-Treiber beim nächsten Start von NT in einer anderen Reihenfolge geladen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0406.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich