# Fehlermeldung: Kann Gerät CONFIGMG nicht starten

Dieser Fehler tritt u. a. auf, wenn Windows die PCI-to-AGP Bridge nicht aktivieren kann. Folgendes kann Abhilfe schaffen:

1. Man deaktiviert im BIOS den Second Level Cache
2. Ein neues BIOS des Mainboard-Herstellers wird aufgespielt
3. Man ersetzt die AGP
   Grafikkarte durch eine PCI Karte

## Fehler beim Booten des PC's

PC bootet nicht bis zur Windows-Oberfläche, sondern hört mit folgender Fehlermeldung auf:

"Beim Initialisieren des Gerätes CONFIGMG: Windows-Schutzfehler. Starten Sie neu."

Ein Neustart bringt immer nur den selben Fehler.

Eine Fehlerursache ist, dass im BIOS die Taktfrequenz des Prozessors verstellt ist, möglicherweise ausgelöst durch eine unbeabsichtigte statische Aufladung oder Spannungsschwankungen im Stromnetz.

Lösung des Problems:

PC starten und über Del- / Entf-Taste ins BIOS wechseln. Beim AMI-BIOS nach "CPU PnP Setup" wechseln und dann unter "CPU Speed" die Taktfrequenz ändern. Hier steht wahrscheinlich 100/100 MHz.

Diesen Wert über die + / - Taste ändern.

bei AMD K7 Athlon TM 1100 auf 100/133 MHz

bei AMP K7 Athlon XP 1800 auf 133/133 MHz

Änderungen beim Verlassen des BIOS speichern und PC neu starten.

Die Datei configmg.vxd liegt bei Windows 98SE im Ordner win98_50.cab auf der Windows-CD.

Siehe auch: Err Msg While Initializing Device CONFIGMG Windows... (Q187612): http://support.microsoft.com/?kbid=187612

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0707.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich