# Installation von Windows 2000

Da Windows 2000 jetzt auch FAT32 unterstützt, können Sie es nun ohne Probleme parallel zu einer vorhandenen Windows 98 Installation installieren. Das Setup erkennt das andere Betriebssystem automatisch und bindet es auch selbständig in das Bootmenü mit ein.

Vorsicht ist geboten, wenn auf Ihrem Rechner schon ein Windows NT installiert ist, welches Sie auch noch weiterhin erhalten möchten. Sie sollten vorher sicherstellen, dass Sie mindestens Service Pack 4 auf Ihrem System installiert haben.

Erst ab Service Pack ist NT 4.0 in der Lage, auch mit NTFS5 umzugehen. Da NT 2000 bei der Installation gnadenlos alle gefundenen NTFS-Partitionen nach NTFS5 umwandelt, würde NT 4.0 ohne Service Pack 4 nicht mehr starten. Sollte Ihnen das trotzdem passieren, starten Sie Ihr System mit NT 2000 und kopieren die Datei NTFS4.SYS aus dem I386-Verzeichnis der NT 2000 CD in das entsprechende Verzeichnis der NT 4.0 Partition als NTFS.SYS. Auch können Sie nachträglich kein NT 4.0 mehr auf diesen Partitionen installieren, da NT ohne Service Pack ja noch nicht mit diesen Dateisystem umgehen kann. Das Kopieren der Installationsdateien auf die Festplatte und das Ersetzen der entsprechenden Dateien mit dem Service Pack 4 führt aber auch hier zum gewünschten Erfolg, aber wer will schon wieder NT 4.0 installieren, wenn er einmal Windows 2000 gesehen hat?

Die Installation können Sie über die bootfähige CD durchführen, oder Sie erstellen sich die Bootdisketten (die sich jetzt auf vier Stück erhöht haben) und führen damit die Installation durch. Alternativ dazu können Sie auch das Installationsverzeichnis auf die Festplatte kopieren und die Installation mit WINNT.EXE starten.

Erfreulicherweise hat MS diesmal nachgedacht; die Installation von der CD wird erst mit einem Tastendruck gestartet. Dadurch ist es nicht mehr nötig, während der Installation und den zahlreichen Bootvorgängen jedesmal die CD herauszunehmen und wieder einzulegen.

Die Möglichkeit, die Bootdisketten über WINNT bzw. WINNT32 erstellen zu lassen, besteht nicht mehr. Dafür gibt es jetzt auf der CD ein Verzeichnis "BOOTDISK", in dem sich zwei EXE-Dateien befinden.

MAKEBOOT.EXE für DOS

MAKEBT32.EXEfür NT

Starten Sie die jeweilige Datei und NT erstellt anhand der IMG-Dateien 4 Bootdisketten.

Sollten Sie die Installation nicht über die Bootdisketten bzw. Boot-CD durchführen, sondern die CD auf die Festplatte (Server) kopieren und dann die Installation von hier aus starten wollen, müssen Sie sich an neue Parameter für den Aufruf der Installation gewöhnen. Gestartet wird die Installation immer noch über die Datei WINNT.EXE bzw. unter NT mit WINNT32.EXE, die Parameter haben sich aber geändert. (Siehe hierzu: Setup Parameter von Windows 2000)

## Hier nun der Installationsvorgang in Schritten

1. Start der Installation
   Zu diesem Zeitpunkt werden Sie durch den Text (F6-Drücken zur Installation eine SCSI-Treibers eines anderen Herstellers) auf die Möglichkeit hingewiesen, andere SCSI-Treiber einzubinden.
2. NT überprüft die Festplatte auf eine vorhandene NT Installation. Wird eine NT Partition gefunden , zeigt NT sie an, und man kann mit der Taste R die Reparaturfunktion für dieses NT starten oder aber mit ESC eine neue Installation beginnen. Findet NT keine NT Partition, wird die Installation mit ENTER gestartet. Sie haben aber auch hier die Möglichkeit, mit der Taste R eine Reparaturinstallation vorzunehmen.
3. Wenn Sie die Installation von NT fortgesetzt haben, zeigt Ihnen NT nun alle Festplatten mit evtl. vorhandenen Partitionen an. Hier können Sie nun Partitionen anlegen/löschen und durch die Auswahl einer entsprechenden Partition die Installation fortsetzen
4. Befinden sich auf dieser Partition Daten, werden Sie darauf hingewiesen, dass ein evtl. vorhandenes Betriebssystem auf dieser Partition nach der Installation nicht mehr korrekt funktionieren könnte. Wenn Sie die Installation fortsetzen wollen, müssen Sie diese Meldung mit C bestätigen.
5. NT kopiert nun die benötigten Dateien, um die Installation nach einen Neustart im Grafikmodus fortsetzen zu können.
6. Nach einem Neustart werden Sie vom grafischen Setup-Programm begrüßt. Klicken Sie auf "Weiter"
7. Windows NT versucht nun die installierte Hardware auf Ihrem Rechner zu finden, das kann einige Minuten dauern.
8. Jetzt müssen Sie die Ländereinstellungen vornehmen (Gebietsschema und Tastaturlayout)
9. NT fragt nun nach Ihren persönlichen Informationen (Benutzerinformationen)
10. In der nächsten Abfrage legen Sie den Computernamen und das Administrator-Passwort fest.
11. Jetzt werden Sie nach der aktuellen Zeit/Datumseinstellungen gefragt.
12. Jetzt kommen Sie zur Netzwerkinstallation. Hier können Sie zwischen "Standardeinstellungen" und benutzerdefinierte Einstellungen" wählen.
13. NT wird die Installation nun vervollständigen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0659.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich