# Parameter von MSCDEX

Der DOS Treiber MSCDEX.EXE, welcher sich normalerweise im Command Ordner von Windows befindet, lässt sich mit Parametern modifizieren. Zunächst muss der Treiber wie folgt in der CONFIG.SYS eingebunden werden:

DEVICE=c:\PFAD\TREIBER /D:MSCD000

Man kann den OAKCDROM.SYS der Windows 98 Bootdiskette verwenden, welchen man auf die Festplatte kopiert.

Autoexec.bat:

%WINDIR%
\Command\MSCDEX.EXE /D:MSCD000

Wichtig ist der /D:XXX Befehl, da dieser die Kennung des CDROMs beinhaltet.

Dieser muss mit dem der Config.sys übereinstimmen.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

MSCDEX.EXE: /D:x /M:n /E /V /L:x

/D:X | nennt die Kennung der Angabe aus der Config.sys (siehe oben)
/M:n | bestimmt die Anzahl der Sektoren Buffer, wobei ein Minimum von 4 eingetragen werden sollte, besser ist 16
/E | bestimmt die Nutzung des erweiterten Speichers, falls dieser eingerichtet wurde.
/V | bringt eine Statusmeldung beim Laden des Treibers
/L:x | bestimmt den zu benutzenden Laufwerksbuchstaben (geht nicht unter Windows 95/98, da Windows diesen selber verwaltet)

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0792.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich