# ISA-Karten in PCI-Systemen

In ganz seltenen Fällen kann eine ISA-Karte in einem PCI-System unter Windows NT nicht korrekt angesprochen werden - meist handelt es sich dabei um Netzwerkkarten. Tritt dieses Problem auf, sollten Sie den entsprechenden Registry-Eintrag im Schlüssel

Starten Sie den Registryeditor und ändern Sie in der Registry die Einträge wie beschrieben ab. Beachten Sie dazu bitte folgende Punkte: Aufbau der Registrydatenbank Wichtige Hinweise (Informationen zum Sichern der Registrydatenbank) Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32 Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebssysteme) oder REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000) Wenn der Pfad zum Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie die nötigen Schlüssel selber hinzufügen. Rechtsklick auf den letzten Schlüssel (links im Tree) aus dem Kontextmenü "Neu" -> "Schlüssel" auswählen, und die fehlenden Schlüssel mit den angegebenen Namen anlegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ [Adaptername]\ Parameters

ausfindig machen, wobei [Adaptername] meist eine Kurzbezeichnung des Kartentyps ist. In dem betreffenden Schlüssel sollten Sie einen Parameter BusNumber (Typ DWord) vorfinden, der in numerischer Form den Bus bezeichnet, in dem die Karte eingesteckt ist. Welcher Bus welche Nummer trägt, hängt von der Konfiguration ab; im oben beschriebenen Fehlerfall genügt es fast immer, als Bus-Number der Netzwerkkarte 0 einzutragen.

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0684.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich