# PC-Direktverbindung über Nullmodemkabel

Hier wird beschrieben, wie Sie eine Direktverbindung über ein Nullmodemkabel unter Windows 9x und ME herstellen können.

Windows 9x Netzwerk Einstellungen

1. Es muss wie bei einem richtigen Netzwerk der gleiche Arbeitsgruppenname eingegeben werden.
2. Es müssen zwei unterschiedliche PC-Namen (und wenn es nur Win1 u. Win2 ist) eingegeben werden.
3. Das DFÜ-Netzwerk muss mit der PC-Direktverbindung installiert sein.
4. Der MS-Client für Windows-Netzwerke muss installiert sein.
5. Als Protokoll ist NetBEUI oder IPX/SPX auf beiden PCs erforderlich und muss an den DFÜ-Adapter gebunden werden. Eines der beiden reicht, welches ist egal.
6. TCP/IP ist zwar auch möglich, aber nicht zu empfehlen. Für den Zugang zu z.B. T-Online muss das TCP/IP nämlich auf automatischer IP Vergabe eingestellt sein und für die Direktverbindung müssten dagegen auf beiden PCs eine korrekte und zusammenpassende IPs vergeben werden.
7. Achtung Falle!
   Win95 installiert von selbst NetBEUI und IPX/SPX. Windows 98 installiert dagegen nur TCP/IP. Also hier muss das manuell ergänzt werden.
8. Protokolle, die hinzugefügt werden, werden erst einmal an alle vorhandenen Netzwerkkarten, Clients und Freigaben gebunden, also auch immer an den DFÜ-Adapter usw.

Bei Windows 95(A) soll es angeblich damit Probleme geben. Ich kann dies aber nicht bestätigen. Wenn doch, sollte das Update des DFÜ-Netzwerks (aktuell v1.3) aber helfen.

Über USB-Anschluss kann man auch sehr einfach 2 PCs verbinden, die Installation ist einfach. Das Übertragungstempo ist aber viel schneller als über Nullmodemkabel. Ein USB-Link-Kabel lohnt sich!

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0712.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich