# Hagenuk-Databox (und andere) funktionieren nicht

Externe ISDN-Adapter wie die Hagenuk-Databox werden vom Betriebssystem in der Regel am COM-Port angesprochen. Trotz richtig installierter Software und Statusmeldungen der Box kommt es zumindest bei der Hagenuk-Box unter Windows 2000 vor, dass direkt beim Einwahlversuch Windows meldet, dass das angeschlossene Gerät nicht richtig funktioniert.

Abhilfe schafft ein erweiterter Eintrag in die Datei Boot.ini (evtl. unter Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht auch die Anzeige geschützter Systemdateien aktivieren.)

Direkt hinter den Boot-Eintrag setzt man die Parameter:

/noserialmice=com1 /noserialmice=com2

z.B.

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noserialmice=com1 /noserialmice=com2

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/tip1074.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich