# Hot Fix Packs für SP5

Gültig für: Windows NT

(Stand: 04.01.2000)

Hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Hot-Fix Packs für Windows NT (Deutsch/Englisch), wobei man bei einen Server eigentlich immer die englische Version einsetzen sollte.

Es ist nur ratsam ein Hot-Fix Pack einzuspielen, wenn bei Ihnen das Problem besteht bzw. es eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen würde. Auch sollten Sie beachten, dass nach dem Ändern und Einspielen der Service Packs auch das Hot-Fix Pack neu eingespielt werden muss.

Bei allen hier aufgeführten Hot-Fix Packs muss meist das aktuelle Service Pack für die jeweilige NT Version installiert sein, was für NT 4.0 Service Pack 5 bedeutet.

KB Nummer: | Q216913 und Q241040
Beschreibung: | In Service Pack 5 hat MS schon Fixes für das Jahr 2000 eingebaut. Das war ein Problem mit älteren BIOS -Versionen, die den Jahreswechsel nicht richtig durchgeführt haben. Zwei Fehler bestehen aber immer noch, die mit diesem Bugfix behoben werden: - Wenn ein Computer auf eine Zeitzone gestellt wird, die nicht an der Sommerzeit teilnimmt, funktioniert die Aktualisierung für das Jahr 2000 nicht. - Auch bei Multiprozessorkernel funktioniert jetzt die Umstellung
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/Y2K/BIOS 2-fix/BIOS fixi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/BIOS 3-fix/BIOS fixi.exe

KB Nummer: | Q229607
Beschreibung: | Wenn Sie auf einem NTFS-Laufwerk Dateien erstellen bzw. löschen, auf dem mehr als 4 Millionen Dateien vorhanden sind, kann es zu folgenden Fehlern kommen: - Gelöschte Dateien werden immer noch auf dem Laufwerk angezeigt - Nicht gelöschte Dateien sind nicht mehr zu sehen - Es werden Ihnen Fehler auf dem Laufwerk angezeigt und Sie sollen CHKDSK ausführen.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/NTFS-fix/ntfsfixi.exe

KB Nummer: | Q230677
Beschreibung: | Ein fehlerhafter Eintrag im Telefonbuch kann verwendet werden, um Sicherheitseinstellungen zu umgehen, auf den der RAS Dienst installiert ist. Ein Anwender kann diesen Eintrag ausnutzen um auf diesen Computer ein Programm ausführen zu lassen, mit welchem er einen Angriff auf den Computer durchführen kann.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/RAS-fix/rasffixi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RAS-fix/rasffixi.exe

KB Nummer: | Q230681
Beschreibung: | Auch wenn bei der Anmeldung an einen RAS-Server die Einstellung "Passwort Speichern" ausgestellt wird, werden die Daten wie Passwort, USER.ID und Domainname in der Registry gespeichert.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/Q234351i.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/Q234351i.exe

KB Nummer: | Q231337
Beschreibung: | Wenn ein Clientrechner auf dem Service Pack 4 installiert ist, sich über DDE mit einen Server unterhält und eine WM_DDE_TERMINATE Mitteilung an einen Server sendet, wird von NETDDE.EXE die WM_DDE_TERMINATE Antwort des Servers nicht an den Clientrechner weitergeleitet.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/NetDDE-fix/nddefixi.exe

KB Nummer: | Q231457
Beschreibung: | Eine fehlerhafte Anfrage an das LSA (Local Security Authority) kann durch ein Sicherheitsloch dazu führen, dass der Rechner nicht mehr antwortet und einen Neustart durchführen möchte.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/LSA3-fix/lsarepi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/LSA3-fix/lsareqi.exe

KB Nummer: | Q231605
Beschreibung: | Eine Sicherheitslücke im Hilfesystem von MS kann verwendet werden, um das System zum Stillstand zu bringen wenn ein Anwender die Hilfe Taste (F1) drückt.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/WinHLP32-fix/winhlp-i.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Winhlp32-fix/winhlp-i.exe

KB Nummer: | Q233303
Beschreibung: | Wenn Sie den RAS Service auf Ihren Rechner installiert haben und sich bei der Anmeldung über den Dial-Up Client mit einen Server verbinden, werden Sie aufgefordert, Ihre Benutzerdaten einzugeben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit auszustellen, dass die Anmeldeinformationen abgespeichert werden. Egal was Sie hier aber anklicken, der Client speichert die Informationen auf jeden Fall ab.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RRASPassword-fix/rpwdfixi.exe

KB Nummer: | Q233323
Beschreibung: | Wird auf einen Windows Rechner ein fehlerhafter Dienst installiert, wird dieser vom System abgelehnt. Sind es mehr als die max. Anzahl von Prozessen (Standardmäßig 16), die auf eine Benutzereingabe warten, ohne eine Benutzereingabe zu erhalten, kann es sein, dass der Server angehalten wird.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/CSRSS-fix/csrssfxi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Csrss-fix/csrssfxi.exe

KB Nummer: | Q234351
Beschreibung: | Wenn Sie ein Programm starten, welches Performance Daten eines anderen Computers über das Netz anzeigen soll, aber das entsprechende Protokoll nicht installiert ist, kann es dazu führen dass der Computer hängenbleibt.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-PostSP5/RASPassword-fix/pwdfixi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RASPassword-fix/pwdfixi.exe

KB Nummer: | Q234351
Beschreibung: | Wenn Sie ein Programm verwenden, welches versuch,t auf einen Dienst zuzugreifen, der nicht installiert ist, kann die Performance abnehmen bzw. sich der Computer aufhängen.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postsp5/perfctrs-fix/q234351i.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/q234351i.exe

KB Nummer: | Q236359
Beschreibung: | Wenn Sie ein Programm ausführen welches einen IOCTL (Input Output Control) Aufruf für die Maus oder Tastatur startet, kann es sein, dass dieses Programm IOCTL daran hindert, auf weitere Anfragen vom Betriebssystem zu antworten.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/IOCTL-fix/ioctlfxi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/IOCTL-fix/ioctlfxi.exe

KB Nummer: | Q237185
Beschreibung: | Wenn Sie das DFÜ-Netzwerk beenden, können Sie eine "Access violation" Fehlermeldung erhalten und im Event Viewer können Sie folgende ähnliche Einträge vorfinden: - The application, exe\dialer.dbg, generated an application error. - The error occurred on <date> @ <time> - The exception generated was c0000005 at address 31313131. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Eintrag [letzte gewählte Nummer] in der DIALER.INI zwischen 128 und 256 Zeichen enthält.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postsp5/dialer-fix/dialrfxi.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Dialer-fix/dialrfxi.exe

KB Nummer: | Q238020
Beschreibung: | Das NNTP (Network News Transfer Protocol) kann nicht richtig zweistellige Jahreszahlen umwandeln. Wenn Sie also das Jahr 2000 angeben, betrachtet das Protokoll nur "00" und kann das Jahr 2000 somit in 1900 umwandeln. Erfolgt nun eine Anfrage 2-stellig, kann es dazu kommen, dass diese Anfrage mit einem Fehler zurückgewiesen wird, da das Datum zu alt ist.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/Y2K/NNTP-fix/q238020i.exe
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/NNTP-fix/q238020i.exe

KB Nummer: | Q238329
Beschreibung: | Wenn ein Computer unter Windows 98 eine fehlerhafte IGMP (Internet Group Management Protocol) erhält, kann sich die Leistung des Computers verschlechtern bzw. er antwortet überhaupt nicht mehr und muss neu gestartet werden. Windows NT Rechner sind von diesem Fehler auch betroffen, aber andere Dienste verhindern die Auswirkung auf die Geschwindigkeit.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/IGMP-fix/igmpfixi.exe

KB Nummer: | Q238453
Beschreibung: | Wenn Sie das TCP/IP Source Routing - wie im Artikel Q217336 beschrieben - deaktivieren, ist es durch fehlerhafte Informationen möglich, diese Deaktivierung zu umgehen.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Spoof-fix/ipsrfixi.exe

KB Nummer: | Q239132
Beschreibung: | Microsoft Exchange und Outlook Clients hängen sich auf, wenn eine Verbindung über eine langsame Leitung auf einem Exchange Server erfolgt.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Rpcltscm-fix/rpslwfxi.exe

KB Nummer: | Q240195
Beschreibung: | Im Jahr 2000 bringt der Schalter "/times" vom Befehl NET.EXE eine Fehlermeldung zustande.
Behebung für: | URL falls für die Version etwas vorliegt
NT 4.0 Deutsch: | -
NT 4.0 Englisch: | ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/Times-fix/netfixi.exe

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0500/tip0543.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich