# DFÜ Netzwerk installieren

Gültig für: Windows 95 | Windows 98

Was benötige ich?

Je nach Art des zu installierenden Netzwerks (DFÜ oder LAN) benötigt man zunächst die entsprechende Hardware. Bei lokalen Netzwerken bedarf es einer Netzwerkkarte oder eines Parallelkabels (Nullmodem), für DFÜ-Netzwerk (Verbindung über die Telefonleitung) brauchen Sie ein Modem oder einen ISDN-Adapter.

Bei der Auswahl der Hardware sollte man bei Netzwerkkarten auf NE2000- und bei Modems auf Hayes-Kompatibilität achten, um späteren Treiber-Problemen möglichst vorzubeugen.

DFÜ-Netzwerk einrichten:

Als erstes sollte man überprüfen, ob DFÜ-Treiber installiert sind.

Den entsprechenden Eintrag finden Sie unter "Systemsteuerung -> Software -> Windows-Setup -> Verbindungen -> Details". Dort sollte "DFÜ-Netzwerk" markiert sein. Ist das nicht der Fall, so markieren Sie es und klicken auf "OK -> Übernehmen".

Danach sollten unter "Netzwerk" folgende Komponenten aufgeführt sein:

- Client für Microsoft-Netzwerke
- Client für Netware-Netzwerke
- DFÜ-Adapter
- IPX/SPX-kompatibles Protokoll
- NetBEUI

Wenn Sie keine Verbindung zu Netware-Netzwerken herstellen wollen, können Sie "Client für Netware-Netzwerke" und "IPX/SPX-kompatibles Protokoll" entfernen.

Modem-/ISDN - Installation:

In den meisten Fällen verläuft die Installation problemlos, man muss nur das Gerät anschließen (internes einbauen, externes anschließen und einschalten) und einen Neustart durchführen. Windows 95 müsste nun das Modem selbstständig finden, unter Umständen einen Treiber verlangen und es dann installieren. Sollte ihr Modem/ISDN-Adapter von Windows nicht erkannt werden, können Sie es auch manuell installieren.

Analoges Modem:

Sollte Ihr Modem noch nicht eingerichtet sein, müssten Sie es nun über " Systemsteuerung -> Modems" installieren. Schließen Sie Ihr Modem an den Rechner an und schalten es ein. Nun können Sie versuchen, die automatische Hardware-Erkennung durchzuführen. Wird Ihr Modem von Windows 95 nicht erkannt, sollten Sie sich beim Hersteller eine *.inf-Datei besorgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie den ganzen Funktionsumfang Ihres Modems nutzen können. Falls keine Installationsdatei verfügbar ist, können Sie Ihr Modem als Standard-Modem installieren, dadurch bleibt aber ein Teil der Funktionen Ihres Modems ungenutzt.

ISDN-Karte:

Die ISDN-Karten werdenunter Windows 95 wie Netzwerkkarten angesprochen und werden deshalb auch unter -> "Systemsteuerung -> Netzwerk" eingerichtet. Klicken Sie dort nun auf "Hinzufügen -> Netzwerkkarte -> Hinzufügen". Suchen Sie den Hersteller und wählen Ihre Netzwerkkarte aus der Treiber-Liste aus. Sollte Ihre Karte nicht aufgeführt sein, brauchen Sie eine Treiber-Diskette vom Hersteller.

Selber anrufen:

Klicken Sie auf "Arbeitsplatz -> DFÜ-Netzwerk -> Neue Verbindung". Nun werden Sie aufgefordet, einen Namen für die Verbindung einzugeben, den Sie beliebig wählen können (z.B. den Namen der Person, die Sie anrufen wollen). Als nächstes teilen Sie Windows 95 mit, welches der installierten Modems es für die Verbindung nutzen soll. Jetzt können Sie bei Bedarf über "Konfiguration" Wahlparameter und Modem-Einstellungen verändern. Als letztes tragen Sie die Telefonnummer ein und bestätigen mit "OK"

Wenn Sie die Verbindung aufbauen wollen, klicken Sie doppelt auf das Symbol und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Server installieren:

Sollten andere auf Ihren Rechner zugreifen können, müssen Sie einen DFÜ-Server installieren. Wenn Sie MS Plus besitzen, rufen Sie nun das Setup auf und wählen "DFÜ-Netzwerk-Server" aus, dadurch werden die Treiber installiert.

Sollten Sie MS Plus nicht besitzen, können Sie den Server trotzdem installieren (siehe: DFÜ-Server ohne PlusPack)

Klicken Sie nun auf "Arbeitsplatz -> DFÜ-Netzwerk" und dort im Menü auf "Verbindungen -> DFÜ-Server" und aktivieren Sie den Zugriff für Anrufer.

Unter "Servertyp" können Sie die Protokoll-Art bestimmen, wobei die Auswahl "Standard" für die meisten Netze gilt.

Freigabe:

Als erstes geben Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Datei- und Druckerfreigabe" Ihre Dateien und /oder Ihren Drucker für andere Benutzer frei.

Wenn Sie einen Benutzer auf ein Verzeichnis bzw. Laufwerk zugreifen lassen wollen, öffnen Sie den Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Verzeichnis/Laufwerk und wählen Sie "Freigabe". Als nächstes klicken Sie auf den Menüpunkt "Freigabe als" und geben den Namen an, unter dem das Verzeichnis/Laufwerk beim Anrufenden erscheinen soll.

Jetzt müssen Sie nur noch die Rechte des anderen Benutzers bestimmen und das Kennwort angeben, mit dem er sich bei Ihrem Server anmelden muss, um auf Ihren Rechner zugreifen zu können.

Wenn Sie das Verzeichnis/Laufwerk korrekt freigegeben haben, wird sich nun unter seinem Symbol eine Hand befinden.

Sollten Sie über einen NT-Server oder einen Novell-Server verfügen, können Sie mit Hilfe der USER-Datenbank die Freigaberechte genauer bestimmen. Dafür wählen Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Zugriffssteuerung" den Punkt "Zugriffssteuerung auf Benutzerebene" und geben den Namen des Server an, auf dem die Datenbank zu finden ist. Windows 95 kann leider keine USER-Datenbank verwalten.

Scripter installieren:

Für den Verbindungsaufbau ist ein Script notwendig, das automatisch die notwendigen Parameter (Username, Passwort, Art der Verbindung) an den angerufenen Rechner übergibt. Diese Funktion übernimmt der Scripter.

Klicken Sie auf "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows-Setup" -> "Diskette" -> Herstellerdateien kopieren" und installieren Sie ADMIN\APPTOOLS\DSCRIPT\RNAPLUS.INF von der Windows 95 CD-ROM. Nun wird scripter.exe und CSLIP (Protokoll für Aufbau einer SLIP-Verbindung, bei Verwendung von PPP, jedoch überflüssig) installiert.

Die Installation von RNAPLUS.INF gelingt nur, wenn man sie wie beschrieben aus dem Windows-Setup Fenster heraus durchführt!

TCP/IP installieren:

-> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Hinzufügen" -> "Protokoll" -> "Hinzufügen" -> "Netzwerkprotokoll" -> "Microsoft" -> "TCP/IP"

TCP/IP einrichten:

Klicken Sie auf "DFÜ-Netzwerk", dann mit der rechten Maustaste auf eine Ihrer Verbindungen und dann auf "Eigenschaften" unter "Servertyp" wählen Sie "PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet" und dann -> "Erweiterte Optionen":

ausschließlich

[X] Am Netzwerk anmelden

[X] Softwarekomprimierung aktivieren

auswählen.

->"Zulässige Netzwerkprotokolle":

ausschließlich

[X] TCP/IP

auswählen.

Unter "TCP/IP Einstellungen" vom Server zugewiesene IP-Adresse und DNS-Adressen Eintragen:

[_] IP-Header-Komprimierung ausschalten!

[X] Standard-Gateway

auswählen.

Login Script zuordnen:

Verlasen Sie das DFÜ-Netzwerk und starten unter "Programme -> Zubehör" die DFÜ-Netzwerk-Script-Verwaltung. Nun können Sie eine Verbindung auswählen und ihr ein Script zuordnen.

Beispiel-Script für das PPP-Protokoll:

;login-Script

;mit Windows 95 und PPP

;03.07.1996

proc main

waitfor "sername:"

transmit $USERID

transmit "^M"

waitfor "assword:"

transmit $PASSWORD

transmit "^M"

waitfor "CS>"

transmit "ppp^M"

endproc

WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version

Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular

URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/tip0093.htm

WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich